УТВЕРЖДАЮ		
 	
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, 9	
 (наименование стройки)	
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, 9	
 (наименование объекта капитального строительства)	
 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
 на капитальный ремонт фасада	
 	
 Условия производства работ: пр. 557 от 07.07.2022 (стесненность) прил.8  т.3.10.1 к=1,15	
 	
 № п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
 1	2	3	4	5	6	7	
 1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	8,5172	V=8,5172			
 2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,2282	V=1,2282			
 2.1	Строительный мусор	т	5,907642	V=1,2282*4,81			
 3	Заделка трещин в кирпичных стенах: раствором 	10 м	5,08	V=5,08			
 3.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,1016	V=5,08*0,02			
 4	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,437	V=0,437			
 4.1	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	13,5033	V=0,437*30,9			
 5	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой	100 м2	2,8543	V=2,8543			
 6	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	4,0825	V=4,0825			
 6.1	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol"	л	183,7125	V=4,0825*45			
 7	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0584	V=0,0584			
 7.1	Строительный мусор	т	0,282656	V=0,0584*4,84			
 8	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 	10 м	0,385	V=0,385			
 8.1	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,0077	V=0,385*0,02			
 9	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,0746	V=0,0746			
 10	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	0,133	V=0,133			
 10.1	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	5,985	V=0,133*45			
 11	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	0,7897	V=0,7897			
 11.1	Строительный мусор	т	7,66009	V=0,7897*9,7			
 12	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,5753	V=0,5753			
 13	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,6	V=0,6			
 13.1	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	18,54	V=0,6*30,9			
 14	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	1,365	V=1,365			
 14.1	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	61,425	V=1,365*45			
 15	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (толщ.0,8мм)	100 м	0,931	V=0,931			
 15.1	Строительный мусор	т	0,208544	V=0,931*0,224			
 15.2	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,171304	V=0,931*0,184			
 16	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,024	V=0,024			
 17	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,024	V=0,024			
 17.1	Комплект скобяных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл	1	V=0,024*41,666666			
 17.2	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2, ОР 12-21В, площадь 2,40 м2	м2	2,4	V=0,024*100			
 18	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2	0,024	V=0,024			
 18.1	Стекло листовое марки М4, размером: 1300х1600 мм, толщиной 4 мм	м2	3,528	V=0,024*147			
 19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,06	V=0,06			
 19.1	Краска масляная и алкидная, готовая к применению ПФ-14, белила цинковые	т	0,0015264	V=0,06*0,02544			
 20	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,06734	V=1,06734			
 20.1	Краска для наружных работ	т	0,0246556	V=1,06734*0,0231			
 21	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0891	V=0,0891			
 21.1	Строительный мусор	т	0,862488	V=0,0891*9,68			
 22	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой - откосы	100 м2	0,341	V=0,341			
 23	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой (откосы)	100 м2	0,341	V=0,341			
 23.1	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	15,345	V=0,341*45			
 24	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,09	V=0,09			
 24.1	Строительный мусор	т	0,02016	V=0,09*0,224			
 24.2	Лист оцинкованный кровельный толщиной: 0,4 мм	м2	1,8	V=0,09*20			
 25	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,606	V=0,606			
 25.1	Строительный мусор	т	2,91486	V=0,606*4,81			
 26	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,0732	V=0,0732			
 27	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,6792	V=0,6792			
 27.1	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	20,98728	V=0,6792*30,9			
 28	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	0,6792	V=0,6792			
 28.1	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	30,564	V=0,6792*45			
 29	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (деформированных)	100 м	0,05	V=0,05			
 29.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	5	V=0,05*100			
 30	Очистка поверхности щетками (ухваты)	м2	5,7	V=5,7			
 31	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,057	V=0,057			
 32	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,057	V=0,057			
 33	Очистка поверхности щетками (труба)	м2	0,21	V=0,21			
 34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,0021	V=0,0021			
 35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,0021	V=0,0021			
 36	Очистка поверхности щетками (труба)	м2	5,32	V=5,32			
 37	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,0532	V=0,0532			
 38	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,0532	V=0,0532			
 39	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1143	V=0,1143			
 40	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	16,002	V=11,43*1,4			
 41	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км	1 т груза	16,002	V=16,002			
 42	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону на высоту 0,6м	100 м2	0,1806	V=0,1806			
 42.1	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная антикоррозийная холодного применения	т	0,043344	V=0,1806*0,24			
 42.2	Битум горячий	т	0,0028896	V=0,1806*0,016			
 43	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,03002	V=0,03002			
 43.1	Геотекстиль плотность 150 г/м2	м2	38,4	V=0,03002*1 279,147235			
 44	Устройство основания под отмостку песчаного	м3	3,002	V=3,002			
 44.1	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	3,3022	V=3,002*1,1			
 45	Устройство основания под отмостку щебеночного	м3	4,503	V=4,503			
 45.1	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	5,17845	V=4,503*1,15			
 46	Устройство бетонной отмостки толщ.130мм шириной 1м	100 м3	0,03903	V=0,03903			
 46.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	3,98106	V=0,03903*102			
 47	Укладка арматурной сетки диам.5мм разм.100*100мм	т	0,114	V=0,114			
 47.1	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	30,02	V=0,114*263,333333			
 48	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	4,585	V=4,585			
 49	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	100 м2	0,04585	V=0,04585			
 49.1	Краска для наружных работ	т	0,0002393	V=0,04585*0,00522			
 50	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,027	V=0,027			
 50.1	Строительный мусор	т	0,11907	V=0,027*4,41			
 51	Устройство основания под крыльцо песчаного	м3	0,27	V=0,27			
 51.1	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	0,297	V=0,27*1,1			
 52	Устройство основания под крыльцо щебеночного	м3	0,405	V=0,405			
 52.1	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,46575	V=0,405*1,15			
 53	Устройство бетонного крыльца	100 м3	0,00351	V=0,00351			
 53.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,35802	V=0,00351*102			
 54	Укладка арматурной сетки диам.5мм разм.100*100мм	т	0,001	V=0,001			
 54.1	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	2,7	V=0,001*2 700			
 55	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	1,81	V=18,1*0,1			
 56	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16,29	V=18,1*0,9			
 57	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км	1 т груза	18,1	V=18,1			
 	
 Составил:		В.А.Баранов	

 		"УТВЕРЖДАЮ"	
 					
 			________________________		
 			
 Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
 Наименование редакции сметных нормативов	Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр). Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр	
 Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр). Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр	
 Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 10.08.2023 № 21491-ОГ/09	
 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452		
 Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, 9	
 (наименование стройки)	
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Никольская, 9	
 (наименование объекта капитального строительства)	
 ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-01		
 на капитальный ремонт фасада	
 (наименование работ и затрат)	
 Составлен	базисно-индексным	методом	
 Основание	дефектная ведомость	
 	(проектная и (или) иная техническая документация)	
 Составлен в текущем (базисном) уровне цен	3 квартал 2023 г.	(	Январь 2000 г.	)		
 Сметная стоимость	2 081,32	(	125,52	)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	489,83	(	15,37	)	тыс. руб.	
    в том числе:		
    строительных работ	2 081,32	(	125,52	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1 762,1710924		чел.-ч	
    монтажных работ	0	(	0	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов		4,1390588		чел.-ч	
    оборудования	0	(	0	)	тыс. руб.		
    прочих затрат	0	(	0	)	тыс. руб.		
 	
 № п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб.	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
 				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего			
 Раздел 1. Общестроительные и отделочные работы	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 1	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	8,5172		8,5172						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					375,84	1,15	3 681,27	31,87	117 322,07	
 	2	ЭМ					4,6	1,15	45,06			
 	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,15	7,93	31,87	252,73	
 	4	М					343,22		2 923,27			
 		ЗТ	чел.-ч	43,5	1,15	426,07293						
 		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,6856346						
 		Итого по расценке					723,66		6 649,6			
 		ФОТ							3 689,2		117 574,8	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			3 652,31		116 399,05	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			2 163,72		68 957,62	
 		Всего по позиции							12 465,63			
 Стены гладкие	
 2	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,2282		1,2282						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 520,76	1,15	2 147,97	31,87	68 455,8	
 	2	ЭМ					1,21	1,15	1,71			
 	4	М					1 140,25		1 400,46			
 		ЗТ	чел.-ч	174	1,15	245,76282						
 		Итого по расценке					2 662,22		3 550,14			
 2.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	4,81		5,907642	0		0			
 		ФОТ							2 147,97		68 455,8	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			1 911,69		60 925,66	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			945,11		30 120,55	
 		Всего по позиции							6 406,94			
 3	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: раствором 	10 м	5,08		5,08						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					24,31	1,15	142,02	31,87	4 526,18	
 	4	М					0,02		0,1			
 		ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	15,83182						
 		Итого по расценке					24,33		142,12			
 3.1	[04.3.01.09-0015]	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,02		0,1016	548,3		55,71			
 		ФОТ							142,02		4 526,18	
 	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%			130,66		4 164,09	
 	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%			73,85		2 353,61	
 		Всего по позиции							402,34			
 4	ФЕРр62-48-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,437		0,437						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					121,72	1,15	61,17	31,87	1 949,49	
 	2	ЭМ					1,97	1,15	0,99			
 	3	в т.ч. ОТм					0,35	1,15	0,18	31,87	5,74	
 	4	М					0,02		0,01			
 		ЗТ	чел.-ч	14,27	1,15	7,1713885						
 		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,15	0,0150765						
 		Итого по расценке					123,71		62,17			
 4.1	[14.2.06.01-0401]	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	30,9		13,5033	108,89		1 470,37			
 		ФОТ							61,35		1 955,23	
 	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			55,22		1 759,71	
 	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			28,22		899,41	
 		Всего по позиции							1 615,98			
 5	ФЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой	100 м2	2,8543		2,8543						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					266,11	1,15	873,49	31,87	27 838,13	
 	2	ЭМ					0,17	1,15	0,56			
 	4	М					15,56		44,41			
 		ЗТ	чел.-ч	30,8	1,15	101,099306						
 		Итого по расценке					281,84		918,46			
 		ФОТ							873,49		27 838,13	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			777,41		24 775,94	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			384,34		12 248,78	
 		Всего по позиции							2 080,21			
 6	ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	4,0825		4,0825						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					159,51	1,15	748,88	31,87	23 866,81	
 	2	ЭМ					7,71	1,15	36,2			
 	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,15	6,01	31,87	191,54	
 	4	М					235,77		962,53			
 		ЗТ	чел.-ч	18,7	1,15	87,7941625						
 		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,15	0,5164363						
 		Итого по расценке					402,99		1 747,61			
 6.1	[14.3.02.05-0108]	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol"	л	45		183,7125	127,95		23 506,01			
 		ФОТ							754,89		24 058,35	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			679,4		21 652,52	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			314,41		10 020,3	
 		Всего по позиции							26 247,43			
 Стены (пилястры)	
 7	ФЕРр61-17-01	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,0584		0,0584						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					2 329,56	1,15	156,45	31,87	4 986,06	
 	2	ЭМ					1,16	1,15	0,08			
 	4	М					1 140,25		66,59			
 		ЗТ	чел.-ч	250,76	1,15	16,8410416						
 		Итого по расценке					3 470,97		223,12			
 7.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	4,84		0,282656	0		0			
 		ФОТ							156,45		4 986,06	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			139,24		4 437,59	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			68,84		2 193,87	
 		Всего по позиции							431,2			
 8	ФЕРр53-14-01	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 	10 м	0,385		0,385						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					24,31	1,15	10,76	31,87	342,92	
 	4	М					0,02		0,01			
 		ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	1,1998525						
 		Итого по расценке					24,33		10,77			
 8.1	[04.3.01.09-0015]	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0,02		0,0077	548,3		4,22			
 		ФОТ							10,76		342,92	
 	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%			9,9		315,49	
 	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%			5,6		178,32	
 		Всего по позиции							30,49			
 9	ФЕРр61-26-06	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,0746		0,0746						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					356,83	1,15	30,61	31,87	975,54	
 	2	ЭМ					0,17	1,15	0,01			
 	4	М					15,56		1,16			
 		ЗТ	чел.-ч	41,3	1,15	3,543127						
 		Итого по расценке					372,56		31,78			
 		ФОТ							30,61		975,54	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			27,24		868,23	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			13,47		429,24	
 		Всего по позиции							72,49			
 10	ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	0,133		0,133						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					159,51	1,15	24,4	31,87	777,63	
 	2	ЭМ					7,71	1,15	1,18			
 	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,15	0,2	31,87	6,37	
 	4	М					235,77		31,36			
 		ЗТ	чел.-ч	18,7	1,15	2,860165						
 		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,15	0,0168245						
 		Итого по расценке					402,99		56,94			
 10.1	[14.3.02.05-0108]	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	45		5,985	127,95		765,78			
 		ФОТ							24,6		784	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			22,14		705,6	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			10,25		326,54	
 		Всего по позиции							855,11			
 Карнизы	
 11	ФЕРр61-13-01	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	0,7897		0,7897						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					2 808,98	1,15	2 550,99	31,87	81 300,05	
 	2	ЭМ					2,31	1,15	2,1			
 	4	М					2 279,65		1 800,24			
 		ЗТ	чел.-ч	309,7	1,15	281,2556035						
 		Итого по расценке					5 090,94		4 353,33			
 11.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	9,7		7,66009	0		0			
 		ФОТ							2 550,99		81 300,05	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			2 270,38		72 357,04	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			1 122,44		35 772,02	
 		Всего по позиции							7 746,15			
 12	ФЕРр61-26-06	Перетирка штукатурки фасадов с рустами: с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,5753		0,5753						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					356,83	1,15	236,08	31,87	7 523,87	
 	2	ЭМ					0,17	1,15	0,11			
 	4	М					15,56		8,95			
 		ЗТ	чел.-ч	41,3	1,15	27,3238735						
 		Итого по расценке					372,56		245,14			
 		ФОТ							236,08		7 523,87	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			210,11		6 696,24	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			103,88		3 310,5	
 		Всего по позиции							559,13			
 13	ФЕРр62-48-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,6		0,6						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					121,72	1,15	83,99	31,87	2 676,76	
 	2	ЭМ					1,97	1,15	1,36			
 	3	в т.ч. ОТм					0,35	1,15	0,24	31,87	7,65	
 	4	М					0,02		0,01			
 		ЗТ	чел.-ч	14,27	1,15	9,8463						
 		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,15	0,0207						
 		Итого по расценке					123,71		85,36			
 13.1	[14.2.06.01-0401]	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	30,9		18,54	108,89		2 018,82			
 		ФОТ							84,23		2 684,41	
 	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			75,81		2 415,97	
 	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			38,75		1 234,83	
 		Всего по позиции							2 218,74			
 14	ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	1,365		1,365						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					159,51	1,15	250,39	31,87	7 979,93	
 	2	ЭМ					7,71	1,15	12,1			
 	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,15	2,01	31,87	64,06	
 	4	М					235,77		321,83			
 		ЗТ	чел.-ч	18,7	1,15	29,354325						
 		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,15	0,1726725						
 		Итого по расценке					402,99		584,32			
 14.1	[14.3.02.05-0108]	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	45		61,425	127,95		7 859,33			
 		ФОТ							252,4		8 043,99	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			227,16		7 239,59	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			105,12		3 350,32	
 		Всего по позиции							8 775,93			
 Покрытие межэтажного карниза	
 15	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (толщ.0,8мм)	100 м	0,931		0,931						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					353,23	1,15	378,19	31,87	12 052,92	
 	2	ЭМ					5,13	1,15	5,49			
 	3	в т.ч. ОТм					1,54	1,15	1,65	31,87	52,59	
 	4	М					96,05		89,42			
 		ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	44,3356165						
 		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,128478						
 		Итого по расценке					454,41		473,1			
 15.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	0,224		0,208544	0		0			
 15.2	[08.3.05.05-0054]	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,184		0,171304	11 000		1 884,34			
 		ФОТ							379,84		12 105,51	
 	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			341,86		10 894,96	
 	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			174,73		5 568,53	
 		Всего по позиции							2 874,03			
 Откосы оконные, дверные	
 16	ФЕР46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0,024		0,024						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 225,96	1,15	33,84	31,87	1 078,48	
 	2	ЭМ					241,95	1,15	6,68			
 	3	в т.ч. ОТм					104,49	1,15	2,88	31,87	91,79	
 		ЗТ	чел.-ч	151,54	1,15	4,182504						
 		ЗТм	чел.-ч	7,74	1,15	0,213624						
 		Итого по расценке					1 467,91		40,52			
 		ФОТ							36,72		1 170,27	
 	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%			33,42		1 064,95	
 	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%			19,09		608,54	
 		Всего по позиции							93,03			
 17	ФЕР10-01-027-04	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2	100 м2	0,024		0,024						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 364,79	1,15	37,67	31,87	1 200,54	
 	2	ЭМ					537,92	1,15	14,85			
 	3	в т.ч. ОТм					87,03	1,15	2,4	31,87	76,49	
 	4	М					2 727,44		65,46			
 		ЗТ	чел.-ч	154,04	1,15	4,251504						
 		ЗТм	чел.-ч	6,76	1,15	0,186576						
 		Итого по расценке					4 630,15		117,98			
 17.1	[01.7.04.08-0031]	Комплект скобяных изделий для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты)	компл	41,666666		1	94,68		94,68			
 17.2	[11.2.07.03-0005]	Блок оконный деревянный с двойным остеклением с раздельными створками двустворные ОР 12-18В, площадь 2,05 м2, ОР 12-21В, площадь 2,40 м2	м2	100		2,4	513,02		1 231,25			
 		ФОТ							40,07		1 277,03	
 	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%			38,95		1 241,27	
 	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%			18,73		597,01	
 		Всего по позиции							1 501,59			
 18	ФЕР15-05-001-01	Остекление оконным стеклом окон: в два переплета, открывающихся в одну сторону	100 м2	0,024		0,024						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					346,32	1,15	9,56	31,87	304,68	
 	2	ЭМ					57,22	1,15	1,58			
 	3	в т.ч. ОТм					9,54	1,15	0,26	31,87	8,29	
 	4	М					542,35		13,02			
 		ЗТ	чел.-ч	40,6	1,15	1,12056						
 		ЗТм	чел.-ч	0,77	1,15	0,021252						
 		Итого по расценке					945,89		24,16			
 18.1	[01.8.02.06-0024]	Стекло листовое марки М4, размером: 1300х1600 мм, толщиной 4 мм	м2	147		3,528	41,47		146,31			
 		ФОТ							9,82		312,97	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			8,84		281,67	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			4,09		130,35	
 		Всего по позиции							183,4			
 19	ФЕР15-04-025-05	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,06		0,06						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 142,82	1,15	78,85	31,87	2 512,95	
 	2	ЭМ					6,22	1,15	0,43			
 	3	в т.ч. ОТм					1,18	1,15	0,08	31,87	2,55	
 	4	М					229,61		13,78			
 		ЗТ	чел.-ч	126	1,15	8,694						
 		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,15	0,0069						
 		Итого по расценке					1 378,65		93,06			
 19.1	[14.4.02.04-0225]	Краска масляная и алкидная, готовая к применению ПФ-14, белила цинковые	т	0,02544		0,0015264	29 748,92		45,41			
 		ФОТ							78,93		2 515,5	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			71,04		2 263,95	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			32,87		1 047,71	
 		Всего по позиции							242,38			
 20	ФЕРр62-9-06	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2	1,06734		1,06734						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 215,65	1,15	1 492,14	31,87	47 554,5	
 	2	ЭМ					7,07	1,15	8,68			
 	3	в т.ч. ОТм					2,05	1,15	2,52	31,87	80,31	
 	4	М					416,9		444,97			
 		ЗТ	чел.-ч	140,7	1,15	172,7009487						
 		ЗТм	чел.-ч	0,16	1,15	0,1963906						
 		Итого по расценке					1 639,62		1 945,79			
 20.1	[14.4.02.04-0003]	Краска для наружных работ	т	0,0231		0,0246556	34 750,61		856,8			
 		ФОТ							1 494,66		47 634,81	
 	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			1 345,19		42 871,33	
 	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			687,54		21 912,01	
 		Всего по позиции							4 835,32			
 21	ФЕРр61-20-01	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,0891		0,0891						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					3 004,39	1,15	307,84	31,87	9 810,86	
 	2	ЭМ					2,31	1,15	0,24			
 	4	М					2 279,65		203,12			
 		ЗТ	чел.-ч	323,4	1,15	33,137181						
 		Итого по расценке					5 286,35		511,2			
 21.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	9,68		0,862488	0		0			
 		ФОТ							307,84		9 810,86	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			273,98		8 731,67	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			135,45		4 316,78	
 		Всего по позиции							920,63			
 22	ФЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой - откосы	100 м2	0,341		0,341						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					266,11	1,15	104,36	31,87	3 325,95	
 	2	ЭМ					0,17	1,15	0,07			
 	4	М					15,56		5,31			
 		ЗТ	чел.-ч	30,8	1,15	12,07822						
 		Итого по расценке					281,84		109,74			
 		ФОТ							104,36		3 325,95	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			92,88		2 960,1	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			45,92		1 463,42	
 		Всего по позиции							248,54			
 23	ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой (откосы)	100 м2	0,341		0,341						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					159,51	1,15	62,55	31,87	1 993,47	
 	2	ЭМ					7,71	1,15	3,02			
 	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,15	0,5	31,87	15,94	
 	4	М					235,77		80,4			
 		ЗТ	чел.-ч	18,7	1,15	7,333205						
 		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,15	0,0431365						
 		Итого по расценке					402,99		145,97			
 23.1	[14.3.02.05-0108]	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	45		15,345	127,95		1 963,39			
 		ФОТ							63,05		2 009,41	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			56,75		1 808,47	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			26,26		836,92	
 		Всего по позиции							2 192,37			
 24	ФЕРр58-20-01	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,09		0,09						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					353,23	1,15	36,56	31,87	1 165,17	
 	2	ЭМ					5,13	1,15	0,53			
 	3	в т.ч. ОТм					1,54	1,15	0,16	31,87	5,1	
 	4	М					96,05		8,64			
 		ЗТ	чел.-ч	41,41	1,15	4,285935						
 		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	0,01242						
 		Итого по расценке					454,41		45,73			
 24.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	0,224		0,02016	0		0			
 24.2	[08.3.05.05-0001]	Лист оцинкованный кровельный толщиной: 0,4 мм	м2	20		1,8	29,99		53,98			
 		ФОТ							36,72		1 170,27	
 	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			33,05		1 053,24	
 	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			16,89		538,32	
 		Всего по позиции							149,65			
 Цоколь	
 25	ФЕРр61-10-01	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,606		0,606						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 520,76	1,15	1 059,82	31,87	33 776,46	
 	2	ЭМ					1,21	1,15	0,84			
 	4	М					1 140,25		690,99			
 		ЗТ	чел.-ч	174	1,15	121,2606						
 		Итого по расценке					2 662,22		1 751,65			
 25.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	4,81		2,91486	0		0			
 		ФОТ							1 059,82		33 776,46	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			943,24		30 061,05	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			466,32		14 861,64	
 		Всего по позиции							3 161,21			
 26	ФЕРр61-26-02	Перетирка штукатурки: фасадов гладких с земли и лесов с расчисткой	100 м2	0,0732		0,0732						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					266,11	1,15	22,4	31,87	713,89	
 	2	ЭМ					0,17	1,15	0,01			
 	4	М					15,56		1,14			
 		ЗТ	чел.-ч	30,8	1,15	2,592744						
 		Итого по расценке					281,84		23,55			
 		ФОТ							22,4		713,89	
 	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%			19,94		635,36	
 	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%			9,86		314,11	
 		Всего по позиции							53,35			
 27	ФЕРр62-48-01	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	0,6792		0,6792						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					121,72	1,15	95,07	31,87	3 029,88	
 	2	ЭМ					1,97	1,15	1,54			
 	3	в т.ч. ОТм					0,35	1,15	0,27	31,87	8,6	
 	4	М					0,02		0,01			
 		ЗТ	чел.-ч	14,27	1,15	11,1460116						
 		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,15	0,0234324						
 		Итого по расценке					123,71		96,62			
 27.1	[14.2.06.01-0401]	Раствор противогрибковый для санации биоповрежденных поверхностей	кг	30,9		20,98728	108,89		2 285,3			
 		ФОТ							95,34		3 038,48	
 	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			85,81		2 734,63	
 	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			43,86		1 397,7	
 		Всего по позиции							2 511,59			
 28	ФЕР15-04-011-02	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная Caparol с огрунтовкой	100 м2	0,6792		0,6792						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					159,51	1,15	124,59	31,87	3 970,68	
 	2	ЭМ					7,71	1,15	6,02			
 	3	в т.ч. ОТм					1,28	1,15	1	31,87	31,87	
 	4	М					235,77		160,13			
 		ЗТ	чел.-ч	18,7	1,15	14,606196						
 		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,15	0,0859188						
 		Итого по расценке					402,99		290,74			
 28.1	[14.3.02.05-0108]	Краска фасадная на силикатной основе, марка "Caparol "	л	45		30,564	127,95		3 910,66			
 		ФОТ							125,59		4 002,55	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			113,03		3 602,3	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			52,31		1 667,06	
 		Всего по позиции							4 366,74			
 Трубы водосточные	
 29	ФЕРр58-10-01	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (деформированных)	100 м	0,05		0,05						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					313,9	1,15	18,05	31,87	575,25	
 	2	ЭМ					8,54	1,15	0,49			
 	3	в т.ч. ОТм					1,51	1,15	0,09	31,87	2,87	
 	4	М					2,23		0,11			
 		ЗТ	чел.-ч	36,8	1,15	2,116						
 		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,15	0,007475						
 		Итого по расценке					324,67		18,65			
 29.1	[12.1.01.05-0073]	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм, длина 1000 мм	шт	100		5	104,82		524,1			
 		ФОТ							18,14		578,12	
 	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%			16,33		520,31	
 	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%			8,34		265,94	
 		Всего по позиции							567,42			
 30	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (ухваты)	м2	5,7		5,7						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					7,68	1,15	50,34	31,87	1 604,34	
 		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	5,8995						
 		Итого по расценке					7,68		50,34			
 		ФОТ							50,34		1 604,34	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			42,59		1 357,27	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			21,82		695,48	
 		Всего по позиции							114,75			
 31	ФЕР13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,057		0,057						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					40,02	1,15	2,62	31,87	83,5	
 	2	ЭМ					15,9	1,15	1,04			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0,01	31,87	0,32	
 	4	М					1 308,99		74,61			
 		ЗТ	чел.-ч	4,1	1,15	0,268755						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,001311						
 		Итого по расценке					1 364,91		78,27			
 		ФОТ							2,63		83,82	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			2,22		70,91	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			1,14		36,34	
 		Всего по позиции							81,63			
 32	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,057		0,057						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					22,04	1,15	1,44	31,87	45,89	
 	2	ЭМ					7,39	1,15	0,48			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0,01	31,87	0,32	
 	4	М					1 963,57		111,92			
 		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,15	0,1592865						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,001311						
 		Итого по расценке					1 993		113,84			
 		ФОТ							1,45		46,21	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			1,23		39,09	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			0,63		20,03	
 		Всего по позиции							115,7			
 Труба заземления	
 33	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (труба)	м2	0,21		0,21						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					7,68	1,15	1,85	31,87	58,96	
 		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	0,21735						
 		Итого по расценке					7,68		1,85			
 		ФОТ							1,85		58,96	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			1,57		49,88	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			0,8		25,56	
 		Всего по позиции							4,22			
 34	ФЕР13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,0021		0,0021						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					40,02	1,15	0,1	31,87	3,19	
 	2	ЭМ					15,9	1,15	0,04			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0	31,87	0	
 	4	М					1 308,99		2,75			
 		ЗТ	чел.-ч	4,1	1,15	0,0099015						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0000483						
 		Итого по расценке					1 364,91		2,89			
 		ФОТ							0,1		3,19	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			0,08		2,7	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			0,04		1,38	
 		Всего по позиции							3,01			
 35	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,0021		0,0021						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					22,04	1,15	0,05	31,87	1,59	
 	2	ЭМ					7,39	1,15	0,02			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0	31,87	0	
 	4	М					1 963,57		4,12			
 		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,15	0,0058685						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0000483						
 		Итого по расценке					1 993		4,19			
 		ФОТ							0,05		1,59	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			0,04		1,35	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			0,02		0,69	
 		Всего по позиции							4,25			
 Труба газовая	
 36	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (труба)	м2	5,32		5,32						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					7,68	1,15	46,99	31,87	1 497,57	
 		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	5,5062						
 		Итого по расценке					7,68		46,99			
 		ФОТ							46,99		1 497,57	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			39,75		1 266,94	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			20,37		649,2	
 		Всего по позиции							107,11			
 37	ФЕР13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,0532		0,0532						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					40,02	1,15	2,45	31,87	78,08	
 	2	ЭМ					15,9	1,15	0,97			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0,01	31,87	0,32	
 	4	М					1 308,99		69,64			
 		ЗТ	чел.-ч	4,1	1,15	0,250838						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0012236						
 		Итого по расценке					1 364,91		73,06			
 		ФОТ							2,46		78,4	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			2,08		66,33	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			1,07		33,99	
 		Всего по позиции							76,21			
 38	ФЕР13-03-004-28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой	100 м2	0,0532		0,0532						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					22,04	1,15	1,35	31,87	43,02	
 	2	ЭМ					7,39	1,15	0,45			
 	3	в т.ч. ОТм					0,22	1,15	0,01	31,87	0,32	
 	4	М					1 963,57		104,46			
 		ЗТ	чел.-ч	2,43	1,15	0,1486674						
 		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,15	0,0012236						
 		Итого по расценке					1 993		106,26			
 		ФОТ							1,36		43,34	
 	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%			1,15		36,67	
 	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%			0,59		18,79	
 		Всего по позиции							108			
 Отмостка	
 39	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,1143		0,1143						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 201,2	1,15	157,89	31,87	5 031,95	
 		ЗТ	чел.-ч	154	1,15	20,24253						
 		Итого по расценке					1 201,2		157,89			
 		ФОТ							157,89		5 031,95	
 	Пр/812-001.2-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89%	0,9	80,1%			126,47		4 030,59	
 	Пр/774-001.2; Приказ N 774/пр, п.16	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40%	0,85	34%			53,68		1 710,86	
 		Всего по позиции							338,04			
 40	[ФСЦпг01-01-01-039]	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)V=11,43*1,4	1 т груза	16,002		16,002	3,96		63,37	11,53	730,66	
 		Всего по позиции							63,37		730,66	
 41	[ФСЦпг03-21-01-017]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км	1 т груза	16,002		16,002	14,17		226,75	11,91	2 700,59	
 		Всего по позиции							226,75		2 700,59	
 42	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону на высоту 0,6м	100 м2	0,1806		0,1806						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					201,61	1,15	41,87	31,87	1 334,4	
 	2	ЭМ					71,64	1,15	14,88			
 	3	в т.ч. ОТм					2,32	1,15	0,48	31,87	15,3	
 	4	М					62,75		11,33			
 		ЗТ	чел.-ч	21,2	1,15	4,403028						
 		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,15	0,041538						
 		Итого по расценке					336		68,08			
 42.1	[01.2.03.03-0003]	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная кровельная антикоррозийная холодного применения	т	0,24		0,043344	45 295,14		1 963,27			
 42.2	[01.2.01.02-0001]	Битум горячий	т	0,016		0,0028896	1 946,91		5,63			
 		ФОТ							42,35		1 349,7	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			41,93		1 336,2	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			24,84		791,6	
 		Всего по позиции							2 103,75			
 43	ФЕР27-04-016-04	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	1000 м2	0,03002		0,03002						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					219,94	1,15	7,59	31,87	241,89	
 	2	ЭМ					557,59	1,15	19,25			
 	3	в т.ч. ОТм					51,27	1,15	1,77	31,87	56,41	
 	4	М					0,78		0,02			
 		ЗТ	чел.-ч	27,7	1,15	0,9562871						
 		ЗТм	чел.-ч	3,84	1,15	0,1325683						
 		Итого по расценке					778,31		26,86			
 43.1	[01.7.12.05-1002]	Геотекстиль плотность 150 г/м2	м2	1 279,147235		38,4	2,9		111,36			
 		ФОТ							9,36		298,3	
 	Пр/636-021.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Автомобильные дороги	%	147%	0,9	132,3%			12,38		394,65	
 	Пр/317-021.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Автомобильные дороги	%	134%	0,85	113,9%			10,66		339,76	
 		Всего по позиции							161,26			
 44	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под отмостку песчаного	м3	3,002		3,002						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					6,19	1,15	21,37	31,87	681,06	
 	2	ЭМ					8,1	1,15	27,96			
 	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,15	2,8	31,87	89,24	
 	4	М					0,37		1,11			
 		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	2,692794						
 		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,241661						
 		Итого по расценке					14,66		50,44			
 44.1	[02.3.01.02-1012]	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	1,1		3,3022	59,99		198,1			
 		ФОТ							24,17		770,3	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			23,93		762,6	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			14,18		451,78	
 		Всего по позиции							286,65			
 45	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под отмостку щебеночного	м3	4,503		4,503						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					6,75	1,15	34,95	31,87	1 113,86	
 	2	ЭМ					8,29	1,15	42,93			
 	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,15	4,19	31,87	133,54	
 	4	М					0,37		1,67			
 		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	4,4016825						
 		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,3624915						
 		Итого по расценке					15,41		79,55			
 45.1	[02.2.05.04-1772]	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1,15		5,17845	114,13		591,02			
 		ФОТ							39,14		1 247,4	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			38,75		1 234,93	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			22,96		731,6	
 		Всего по позиции							732,28			
 46	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной отмостки толщ.130мм шириной 1м	100 м3	0,03903		0,03903						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 053	1,15	47,26	31,87	1 506,18	
 	2	ЭМ					1 566,06	1,15	70,29			
 	3	в т.ч. ОТм					244,39	1,15	10,97	31,87	349,61	
 	4	М					909,27		35,49			
 		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	6,0594075						
 		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,15	0,8133071						
 		Итого по расценке					3 528,33		153,04			
 46.1	[04.1.02.05-0003]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	102		3,98106	560		2 229,39			
 		ФОТ							58,23		1 855,79	
 	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%			53,46		1 703,62	
 	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%			28,71		914,9	
 		Всего по позиции							2 464,6			
 47	ФЕР06-03-004-12	Укладка арматурной сетки диам.5мм разм.100*100мм	т	0,114		0,114						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					102,78	1,15	13,47	31,87	429,29	
 	2	ЭМ					30,45	1,15	3,99			
 	3	в т.ч. ОТм					4,35	1,15	0,57	31,87	18,17	
 	4	М					285,6		32,56			
 		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	1,52076						
 		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,045885						
 		Итого по расценке					418,83		50,02			
 47.1	[08.1.02.17-0097]	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	263,333333		30,02	23,76		713,28			
 		ФОТ							14,04		447,46	
 	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%			12,89		410,77	
 	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%			6,92		220,6	
 		Всего по позиции							783,11			
 Доска под крышей по периметру дома	
 48	ФЕРр62-47-01	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	4,585		4,585						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					4,38	1,15	23,09	31,87	735,88	
 		ЗТ	чел.-ч	0,58	1,15	3,058195						
 		Итого по расценке					4,38		23,09			
 		ФОТ							23,09		735,88	
 	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%			20,78		662,29	
 	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%			10,62		338,5	
 		Всего по позиции							54,49			
 49	ФЕР15-04-038-01	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности: стен	100 м2	0,04585		0,04585						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					522,05	1,15	27,53	31,87	877,38	
 	2	ЭМ					5,57	1,15	0,29			
 	3	в т.ч. ОТм					1,07	1,15	0,06	31,87	1,91	
 	4	М					563,19		25,82			
 		ЗТ	чел.-ч	58,2	1,15	3,0687405						
 		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,15	0,0047455						
 		Итого по расценке					1 090,81		53,64			
 49.1	[14.4.02.04-0003]	Краска для наружных работ	т	0,00522		0,0002393	34 750,61		8,32			
 		ФОТ							27,59		879,29	
 	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%			24,83		791,36	
 	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%			11,49		366,22	
 		Всего по позиции							98,28			
 Ремонт крылец входов (северный фасад)	
 50	ФЕРр63-7-05	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,027		0,027						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					584,74	1,15	18,16	31,87	578,76	
 	2	ЭМ					96,01	1,15	2,98			
 	3	в т.ч. ОТм					4,73	1,15	0,15	31,87	4,78	
 		ЗТ	чел.-ч	74,3	1,15	2,307015						
 		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,0108675						
 		Итого по расценке					680,75		21,14			
 50.1	[999-9900]	Строительный мусор	т	4,41		0,11907	0		0			
 		ФОТ							18,31		583,54	
 	Пр/812-097.0-1	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	90%		90%			16,48		525,19	
 	Пр/774-097.0	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы при ремонте	%	45%		45%			8,24		262,59	
 		Всего по позиции							45,86			
 51	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под крыльцо песчаного	м3	0,27		0,27						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					6,19	1,15	1,92	31,87	61,19	
 	2	ЭМ					8,1	1,15	2,52			
 	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,15	0,25	31,87	7,97	
 	4	М					0,37		0,1			
 		ЗТ	чел.-ч	0,78	1,15	0,24219						
 		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,021735						
 		Итого по расценке					14,66		4,54			
 51.1	[02.3.01.02-1012]	Песок природный II класс, средний, круглые сита	м3	1,1		0,297	59,99		17,82			
 		ФОТ							2,17		69,16	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			2,15		68,47	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			1,27		40,56	
 		Всего по позиции							25,78			
 52	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под крыльцо щебеночного	м3	0,405		0,405						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					6,75	1,15	3,14	31,87	100,07	
 	2	ЭМ					8,29	1,15	3,86			
 	3	в т.ч. ОТм					0,81	1,15	0,38	31,87	12,11	
 	4	М					0,37		0,15			
 		ЗТ	чел.-ч	0,85	1,15	0,3958875						
 		ЗТм	чел.-ч	0,07	1,15	0,0326025						
 		Итого по расценке					15,41		7,15			
 52.1	[02.2.05.04-1772]	Щебень М 600, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	1,15		0,46575	114,13		53,16			
 		ФОТ							3,52		112,18	
 	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%			3,48		111,06	
 	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%			2,06		65,79	
 		Всего по позиции							65,85			
 53	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонного крыльца	100 м3	0,00351		0,00351						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					1 053	1,15	4,25	31,87	135,45	
 	2	ЭМ					1 566,06	1,15	6,32			
 	3	в т.ч. ОТм					244,39	1,15	0,99	31,87	31,55	
 	4	М					909,27		3,19			
 		ЗТ	чел.-ч	135	1,15	0,5449275						
 		ЗТм	чел.-ч	18,12	1,15	0,0731414						
 		Итого по расценке					3 528,33		13,76			
 53.1	[04.1.02.05-0003]	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	102		0,35802	560		200,49			
 		ФОТ							5,24		167	
 	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%			4,81		153,31	
 	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%			2,58		82,33	
 		Всего по позиции							221,64			
 54	ФЕР06-03-004-12	Укладка арматурной сетки диам.5мм разм.100*100мм	т	0,001		0,001						
 	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
 	1	ОТ					102,78	1,15	0,12	31,87	3,82	
 	2	ЭМ					30,45	1,15	0,04			
 	3	в т.ч. ОТм					4,35	1,15	0,01	31,87	0,32	
 	4	М					285,6		0,29			
 		ЗТ	чел.-ч	11,6	1,15	0,01334						
 		ЗТм	чел.-ч	0,35	1,15	0,0004025						
 		Итого по расценке					418,83		0,45			
 54.1	[08.1.02.17-0097]	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 5,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	2 700		2,7	23,76		64,15			
 		ФОТ							0,13		4,14	
 	Пр/611-006.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102%	0,9	91,8%			0,12		3,8	
 	Пр/774-006.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58%	0,85	49,3%			0,06		2,04	
 		Всего по позиции							64,78			
 55	[ФСЦпг01-01-01-041]	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручнуюV=18,1*0,1	1 т груза	1,81		1,81	42,98		77,79	11,53	896,92	
 		Всего по позиции							77,79		896,92	
 56	[ФСЦпг01-01-01-043]	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3V=18,1*0,9	1 т груза	16,29		16,29	3,28		53,43	11,53	616,05	
 		Всего по позиции							53,43		616,05	
 57	[ФСЦпг03-21-01-017]	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 17 км	1 т груза	18,1		18,1	14,17		256,48	11,91	3 054,68	
 		Всего по позиции							256,48		3 054,68	
 		Итого прямые затраты по разделу 1. Общестроительные и отделочные работы		81 046,93			
 		   в том числе				
 		   оплата труда (ОТ)		15 369,76		489 834,24	
 		   эксплуатация машин и механизмов		350,24			
 		      в том числе				
 		      эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		350,24			
 		         в том числе				
 		         оплата труда машинистов (ОТм)		51,04		1 626,68	
 		      доплаты к оплате труда машинистов		0		0	
 		   материальные ресурсы		64 649,11			
 		      в том числе				
 		      материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		64 649,11			
 		      дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0	
 		   перевозка		677,82		7 998,9	
 		Итого ФОТ (справочно)		15 420,8		491 460,92	
 		Итого накладные расходы		14 136,15		450 517,96	
 		Итого сметная прибыль		7 365,01		234 722,54	
 		Итого оборудование		0			
 		   в том числе				
 		   оборудование без учета дополнительной перевозки		0			
 		   дополнительная перевозка оборудования		0		0	
 		Итого прочие затраты		0		0	
 		Итого по разделу 1. Общестроительные и отделочные работы		102 548,09			
 		   в том числе				
 		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0	
 		   оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0	
 		   справочно				
 		   затраты труда рабочих		1 762,1710924		1 762,1710924	
 		   затраты труда машинистов		4,1390588		4,1390588	
 	
 		ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
 						
 		ВСЕГО строительные работы		102 548,09		1 700 425,84	
 		   в том числе				
 		   Всего прямые затраты		81 046,93		1 015 185,34	
 		      в том числе				
 		      оплата труда (ОТ)		15 369,76		489 834,24	
 		      эксплуатация машин и механизмов		350,24		4 038,27	
 		         в том числе				
 	Письмо Минстроя России от 10.08.2023 № 21491-ОГ/09	         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		350,24	11,53	4 038,27	
 		            в том числе				
 		            оплата труда машинистов (ОТм)		51,04		1 626,68	
 		      материальные ресурсы		64 649,11		513 313,93	
 		         в том числе				
 	Письмо Минстроя России от 10.08.2023 № 21491-ОГ/09	         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		64 649,11	7,94	513 313,93	
 		      перевозка		677,82		7 998,9	
 		   Всего ФОТ (справочно)		15 420,8		491 460,92	
 		   Всего накладные расходы		14 136,15		450 517,96	
 		   Всего сметная прибыль		7 365,01		234 722,54	
 						
 		ВСЕГО по смете		102 548,09		1 700 425,84	
 		   в том числе				
 		   Всего прямые затраты		81 046,93		1 015 185,34	
 		      в том числе				
 		      оплата труда (ОТ)		15 369,76		489 834,24	
 		      эксплуатация машин и механизмов		350,24		4 038,27	
 		         в том числе				
 		         эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		350,24		4 038,27	
 		            в том числе				
 		            оплата труда машинистов (ОТм)		51,04		1 626,68	
 		         доплаты к оплате труда машинистов		0		0	
 		      материальные ресурсы		64 649,11		513 313,93	
 		         в том числе				
 		         материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки		64 649,11		513 313,93	
 		         дополнительная перевозка материальных ресурсов		0		0	
 		      перевозка		677,82		7 998,9	
 		   Всего ФОТ (справочно)		15 420,8		491 460,92	
 		   Всего накладные расходы		14 136,15		450 517,96	
 		   Всего сметная прибыль		7 365,01		234 722,54	
 		   Всего оборудование		0		0	
 		      в том числе				
 		      оборудование без учета дополнительной перевозки		0		0	
 		      дополнительная перевозка оборудования		0		0	
 		   Всего прочие затраты		0		0	
 						
 		Справочно				
 		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		0		0	
 		   оборудование, отсутствующее в ФРСН		0		0	
 		   затраты труда рабочих		1 762,1710924		1 762,1710924	
 		   затраты труда машинистов		4,1390588		4,1390588	
 		Итого		102 548,09		1 700 425,84	
 		Непредвиденные расходы	((1 700 425,84+0+0+0)*2%) = 34 008,52	2 050,96	2%	34 008,52	
 		Итого		104 599,05		1 734 434,36	
 		НДС	(1 734 434,36*20%) = 346 886,87	20 919,81	20%	346 886,87	
 		Итого		125 518,86		2 081 321,23	
 	
 Составил:	 		
 	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
 Проверил:	 		
 	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]