"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 68	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 68	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-12		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	дефектная ведомость	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	2 795,32	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	681,39	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	19,06	тыс. руб.	
   строительных работ	2 795,32	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 202,4852834	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	66,5003372	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСНр61-02-001-03
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)
Примечание: 2.2 / 2,666	100 м2	1,389		1,389						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			273,46632					79 239,6	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	171,2	1,15	273,46632			289,76		79 239,6	
	2	ЭМ									1 428,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,108502					671,05	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	1,32	1,15	2,108502			672,87		1 418,75	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	1,32	1,15	2,108502			318,26		671,05	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,71	1,15	1,1341185	6,62	1,28	8,47		9,61	
	4	М									12 760,7	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,48615	35,71	0,58	20,71		10,07	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	2,2		3,0558	3 392,36	1,23	4 172,6		12 750,63	
		Итого прямые затраты									94 099,71	
1.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,84		6,72276			0		0	
		ФОТ									79 910,65	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					71 120,48	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					35 160,69	
		Всего по позиции							144 262,69		200 380,88	
2	ГЭСНр61-02-001-04
	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03
	100 м2	1,389		1,389						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			51,402723					14 894,45	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,18	1,15	51,402723			289,76		14 894,45	
	2	ЭМ									714,24	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,054251					335,53	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	0,66	1,15	1,054251			672,87		709,37	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,66	1,15	1,054251			318,26		335,53	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,36	1,15	0,575046	6,62	1,28	8,47		4,87	
	4	М									6 375,32	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,1		1,5279	3 392,36	1,23	4 172,6		6 375,32	
		Итого прямые затраты									22 319,54	
2.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	2,42		3,36138			0		0	
		ФОТ									15 229,98	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					13 554,68	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					6 701,19	
		Всего по позиции							30 651,84		42 575,41	
3	ГЭСНр61-04-003-01
	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям
	100 м2	1,389		1,389						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			130,34376					33 744,7	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	81,6	1,15	130,34376			258,89		33 744,7	
	2	ЭМ									115,23	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,2076555					66,09	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,2076555			548,43		113,88	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,2076555			318,26		66,09	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,1	1,15	0,159735	6,62	1,28	8,47		1,35	
	4	М									68 237,29	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,18		0,25002	35,71	0,58	20,71		5,18	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	110		152,79	353,61	1,23	434,94		66 454,48	
	[03.1.01.01-0002]
	Гипс строительный Г-3
	т	0,25		0,34725	4 338,27	1,18	5 119,16		1 777,63	
		Итого прямые затраты									102 163,31	
		ФОТ									33 810,79	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					30 091,6	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					14 876,75	
		Всего по позиции							105 926,32		147 131,66	
4	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов (цоколь)
	100 м2	0,1804		0,1804						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			83,876078					28 288,05	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	83,876078			337,26		28 288,05	
	2	ЭМ									488,58	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,72611					231,09	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,72611			672,87		488,58	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,72611			318,26		231,09	
	4	М									4 367,18	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,06314	35,71	0,58	20,71		1,31	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		1,04632	3 392,36	1,23	4 172,6		4 365,87	
		Итого прямые затраты									33 374,9	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		2,30912			0		0	
		ФОТ									28 519,14	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					25 382,03	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					12 548,42	
		Всего по позиции							395 262,47		71 305,35	
5	ГЭСНр53-01-015-01
	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)
Примечание: 2.1 / 0,8	м3	0,02		0,02						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,81397					216,52	
	1-100-23
	Средний разряд работы 2,3
	чел.-ч	35,39	1,15	0,81397			266,01		216,52	
	2	ЭМ									7,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00989					3,47	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,2	1,15	0,0046			1 484,25		6,83	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,2	1,15	0,0046			427,52		1,97	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,15	0,00529	37,32	1,36	50,76		0,27	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,15	0,00529			282,64		1,5	
	4	М									24,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,044		0,00088	35,71	0,58	20,71		0,02	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	0,253		0,00506	3 859,62	1,23	4 747,33		24,02	
		Итого прямые затраты									251,13	
5.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	0,402		0,00804			15 496,86		124,59	
5.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,23		0,0046			0		0	
		ФОТ									219,99	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					202,39	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					114,39	
		Всего по позиции							34 625		692,5	
6	ГЭСНр61-03-004-01
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов
Примечание: 2.4 / 0,376; V=0,034+0,008	100 м2	0,042		0,042						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			15,62022					4 804,47	
	1-100-37
	Средний разряд работы 3,7
	чел.-ч	323,4	1,15	15,62022			307,58		4 804,47	
	2	ЭМ									86,36	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,127512					40,58	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,127512			672,87		85,8	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,127512			318,26		40,58	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,065688	6,62	1,28	8,47		0,56	
	4	М									771,4	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,0147	35,71	0,58	20,71		0,3	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,1848	3 392,36	1,23	4 172,6		771,1	
		Итого прямые затраты									5 702,81	
6.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,68		0,40656			0		0	
		ФОТ									4 845,05	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					4 312,09	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 131,82	
		Всего по позиции							289 207,62		12 146,72	
7	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
	100 м2	0,014		0,014						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,367402					95,12	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	0,367402			258,89		95,12	
		Итого прямые затраты									95,12	
7.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		0,0644			0		0	
		ФОТ									95,12	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					86,56	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					49,46	
		Всего по позиции							16 510		231,14	
8	ГЭСН15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)
Примечание: 2.5 / 0,043	100 м2	0,014		0,014						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,129225					647,31	
	1-100-36
	Средний разряд работы 3,6
	чел.-ч	115	1,3225	2,129225			304,01		647,31	
	2	ЭМ									5,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,02898					8,42	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,14	1,4375	0,0028175			1 642,67		4,63	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,14	1,4375	0,0028175			365,77		1,03	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,3	1,4375	0,0261625	37,32	1,36	50,76		1,33	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,3	1,4375	0,0261625			282,64		7,39	
	4	М									862,26	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,00014	35,71	0,58	20,71		0	
	[03.2.01.01-0001]
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)
	т	0,013		0,000182	4 800,85	1,45	6 961,23		1,27	
	[01.7.07.29-0111]
	Пакля смоляная пропитанная
	кг	12		0,168	92,95	1,23	114,33		19,21	
	[08.1.02.17-0161]
	Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм
	м2	108		1,512	353,61	1,23	434,94		657,63	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	3,1		0,0434	3 392,36	1,23	4 172,6		181,09	
	[01.7.15.06-0121]
	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм
	т	0,0025		0,000035	76 630,4	1,14	87 358,66		3,06	
		Итого прямые затраты									1 523,95	
		ФОТ									655,73	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					590,16	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					273,11	
		Всего по позиции							170 515,71		2 387,22	
9	ГЭСНр61-03-006-05
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов
Примечание: 2.6 / 0,0464	100 м2	0,125		0,125						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			58,118125					19 600,92	
	1-100-44
	Средний разряд работы 4,4
	чел.-ч	404,3	1,15	58,118125			337,26		19 600,92	
	2	ЭМ									338,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,503125					160,12	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	3,5	1,15	0,503125			672,87		338,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	3,5	1,15	0,503125			318,26		160,12	
	4	М									3 026,05	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,04375	35,71	0,58	20,71		0,91	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	5,8		0,725	3 392,36	1,23	4 172,6		3 025,14	
		Итого прямые затраты									23 125,63	
9.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	12,8		1,6			0		0	
		ФОТ									19 761,04	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					17 587,33	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					8 694,86	
		Всего по позиции							395 262,56		49 407,82	
10	ГЭСНр61-02-008-01
	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)
Примечание: 2.7 / 19,556	100 м2	8,2378		8,2378						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			595,9759977					209 491,52	
	1-100-47
	Средний разряд работы 4,7
	чел.-ч	62,91	1,15	595,9759977			351,51		209 491,52	
	2	ЭМ									422,1	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			58,8302487					16 627,78	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,57	1,15	5,3998779	37,32	1,36	50,76		274,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,57	1,15	5,3998779			282,64		1 526,22	
	[91.07.08-024]
	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л
	маш.-ч	5,64	1,15	53,4303708	2,31	1,2	2,77		148	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	5,64	1,15	53,4303708			282,64		15 101,56	
	4	М									44 327,04	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,41		3,377498	35,71	0,58	20,71		69,95	
	[14.2.06.06-0011]
	Латекс СКС-65 ГП
	т	0,01		0,082378	215 084,63	1,89	406 509,95		33 487,48	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	2		16,4756	531,44	1,23	653,67		10 769,61	
		Итого прямые затраты									270 868,44	
10.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций
	кг	360		2 965,608	48,81	1,47	71,75		212 782,37	
		ФОТ									226 119,3	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					201 246,18	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					99 492,49	
		Всего по позиции							95 218,32		784 389,48	
11	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен
Примечание: 2.8 / 23,6114	100 м2	11,1132		11,1132						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			68,3420126					21 750,53	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	68,3420126			318,26		21 750,53	
	2	ЭМ									95,72	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,3195046					95,99	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1597523			548,43		87,61	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1597523			318,26		50,84	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1597523	37,32	1,36	50,76		8,11	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1597523			282,64		45,15	
	4	М									101,02	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		1,11132	56,11	1,62	90,9		101,02	
		Итого прямые затраты									22 043,26	
11.1	[14.3.01.01-1002]
	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок
	т	0,0103		0,114466	60 840,08	1,19	72 399,7		8 287,3	
		ФОТ									21 846,52	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					19 661,87	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					9 099,08	
		Всего по позиции							5 317,24		59 091,51	
12	ГЭСН15-04-027-05
	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 
Примечание: 2.9 / 4,0554	100 м2	2,8754		2,8754						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			41,4496099					13 044,19	
	1-100-39
	Средний разряд работы 3,9
	чел.-ч	10,9	1,3225	41,4496099			314,7		13 044,19	
	2	ЭМ									70,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1653355					51,14	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,4375	0,1240016			548,43		68,01	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,4375	0,1240016			318,26		39,46	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0413339	37,32	1,36	50,76		2,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0413339			282,64		11,68	
	4	М									57 823,68	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,15		0,43131	56,11	1,62	90,9		39,21	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	4,4		12,65176	531,44	1,23	653,67		8 270,08	
	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе фасадные
	кг	240		690,096	48,81	1,47	71,75		49 514,39	
		Итого прямые затраты									70 989,12	
		ФОТ									13 095,33	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					11 785,8	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					5 454,2	
		Всего по позиции							30 684,12		88 229,12	
13	ГЭСН13-03-001-03
	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь
Примечание: 2.10 / 1,45	100 м2	0,82		0,82						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,63914					2 035,84	
	1-100-49
	Средний разряд работы 4,9
	чел.-ч	5,2	1,3225	5,63914			361,02		2 035,84	
	2	ЭМ									36,96	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,023575					8,06	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			548,43		6,46	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			318,26		3,75	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			1 642,67		19,36	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0117875			365,77		4,31	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	1,4	1,4375	1,65025	5,67	1,18	6,69		11,04	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0117875	6,62	1,28	8,47		0,1	
	4	М									1 129,44	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	1,95		1,599	60,6	1,18	71,51		114,34	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,013		0,01066	80 020,98	1,19	95 224,97		1 015,1	
		Итого прямые затраты									3 210,3	
		ФОТ									2 043,9	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					1 729,14	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					886,03	
		Всего по позиции							7 104,23		5 825,47	
14	ГЭСН13-03-003-02
	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь
Примечание: 2.11 / 1,45; V=0,82*2	100 м2	0,82	2	1,64						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			12,926644					3 883,81	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	5,96	1,3225	12,926644			300,45		3 883,81	
	2	ЭМ									75,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,070725					23,63	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,04715			548,43		25,86	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,02	1,4375	0,04715			318,26		15,01	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,023575			1 642,67		38,73	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,023575			365,77		8,62	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,65	1,4375	1,532375	5,67	1,18	6,69		10,25	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,023575	6,62	1,28	8,47		0,2	
	4	М									1 601,18	
	[14.5.09.11-0102]
	Уайт-спирит
	кг	3		4,92	60,6	1,18	71,51		351,83	
	[14.4.03.03-0102]
	Лак битумный БТ-577
	т	0,008		0,01312	80 020,98	1,19	95 224,97		1 249,35	
		Итого прямые затраты									5 583,66	
		ФОТ									3 907,44	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					3 305,69	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					1 693,88	
		Всего по позиции							12 906,38		10 583,23	
15	ГЭСН15-04-019-07
	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности
Примечание: 2.12 / 22,1614	100 м2	10,2932		10,2932						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			190,4424704					58 524,55	
	2-100-04
	Рабочий 4 разряда
	чел.-ч	9,79	1,3225	133,268891			318,26		42 414,16	
	2-100-03
	Рабочий 3 разряда
	чел.-ч	4,12	1,3225	56,0845588			282,64		15 851,74	
	2-100-01
	Рабочий 1 разряда
	чел.-ч	0,08	1,3225	1,0890206			237,51		258,65	
	2	ЭМ									486,89	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,8877885					282,55	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,06	1,4375	0,8877885			548,43		486,89	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,06	1,4375	0,8877885			318,26		282,55	
		Итого прямые затраты									59 293,99	
15.1	[14.3.02.01-0111]
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная
	т	0,046		0,4734872	52 265,82	1,79	93 555,82		44 297,48	
15.2	[14.4.01.02-0029]
	Грунтовка акриловая ВД-АК
	кг	14		144,1048	98,12	1,19	116,76		16 825,68	
		ФОТ									58 807,1	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					52 926,39	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					24 493,16	
		Всего по позиции							19 220,14		197 836,7	
16	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
Примечание: 2.15 / 0,284; V=0,096+0,024	100 м	0,12		0,12						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,71458					1 615,17	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	5,71458			282,64		1 615,17	
	2	ЭМ									3,59	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01656					4,88	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,00552			548,43		3,03	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,00552			318,26		1,76	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,01104	37,32	1,36	50,76		0,56	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,01104			282,64		3,12	
	4	М									156,14	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,00048	70 296,2	1,14	80 137,67		38,47	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,00072	149 930,17	1,09	163 423,89		117,67	
		Итого прямые затраты									1 779,78	
16.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,02208	91 285	1,06	96 762,1		2 136,51	
16.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,02688			0		0	
		ФОТ									1 620,05	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 458,05	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					745,22	
		Всего по позиции							50 996,33		6 119,56	
17	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)
Примечание: 2.17 / 0,143	100 м2	0,041		0,041						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,85813					248,65	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	0,85813			289,76		248,65	
	2	ЭМ									0,26	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0004715					0,15	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0004715			548,43		0,26	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0004715			318,26		0,15	
	4	М									26,57	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0041	56,11	1,62	90,9		0,37	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,000369	60 697,21	1,17	71 015,74		26,2	
		Итого прямые затраты									275,63	
17.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0006601	77 205,08	1,37	105 770,96		69,82	
		ФОТ									248,8	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					223,92	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					114,45	
		Всего по позиции							16 678,54		683,82	
18	ГЭСНр62-03-008-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза
V=0,063+0,0396	100 м2	0,1026		0,1026						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			8,707662					2 492,13	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	73,8	1,15	8,707662			286,2		2 492,13	
	2	ЭМ									0,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0011799					0,38	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0011799			548,43		0,65	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0011799			318,26		0,38	
	4	М									50,48	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01026	56,11	1,62	90,9		0,93	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0068		0,0006977	60 697,21	1,17	71 015,74		49,55	
		Итого прямые затраты									2 543,64	
18.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная
	т	0,0113		0,0011594	77 205,08	1,37	105 770,96		122,63	
		ФОТ									2 492,51	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					2 243,26	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 146,55	
		Всего по позиции							59 026,12		6 056,08	
19	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
	100 м2	0,1651		0,1651						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			14,0689965					3 775,98	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	14,0689965			268,39		3 775,98	
	2	ЭМ									1,04	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0018987					0,6	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0018987			548,43		1,04	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0018987			318,26		0,6	
	4	М									105,85	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,01651	56,11	1,62	90,9		1,5	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0014694	60 697,21	1,17	71 015,74		104,35	
		Итого прямые затраты									3 883,47	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0026581	77 205,08	1,37	105 770,96		281,15	
		ФОТ									3 776,58	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					3 398,92	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					1 737,23	
		Всего по позиции							56 334,16		9 300,77	
20	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
Примечание: 2.18 / 25,264	100 м2	9,238		9,238						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			531,4505925					152 101,16	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	531,4505925			286,2		152 101,16	
	2	ЭМ									509,81	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,9295738					295,85	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	0,9295738			548,43		509,81	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	0,9295738			318,26		295,85	
	4	М									35 033,65	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,083142	16 496,03	0,89	14 681,47		1 220,65	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,32333	91 734,54	1,14	104 577,38		33 813	
		Итого прямые затраты									187 940,47	
20.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		31,4092	625,83	1,53	957,52		30 074,94	
		ФОТ									152 397,01	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					150 873,04	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					89 380,85	
		Всего по позиции							49 606,98		458 269,3	
Балконы	
21	ГЭСНр57-01-002-04
	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)
	100 м2	0,0512		0,0512						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6,547456					1 850,57	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	111,2	1,15	6,547456			282,64		1 850,57	
	2	ЭМ									153,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,105984					29,96	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч	38,4	1,15	2,260992			2,44		5,52	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч	19,2	1,15	1,130496			126,02		142,47	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	1,8	1,15	0,105984	37,32	1,36	50,76		5,38	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	1,8	1,15	0,105984			282,64		29,96	
		Итого прямые затраты									2 033,9	
21.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	33		1,6896			0		0	
		ФОТ									1 880,53	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					1 673,67	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					921,46	
		Всего по позиции							90 410,74		4 629,03	
22	ГЭСНр57-01-002-09
	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04
V=-0,0512*24	100 м2	-0,0512	24	-1,2288						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			-3,8436864					-1 086,38	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	2,72	1,15	-3,8436864			282,64		-1 086,38	
		Итого прямые затраты									-1 086,38	
22.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	1,1		-1,35168			0		0	
		ФОТ									-1 086,38	
	Пр/812-091.0-1	НР Полы при ремонте	%	89%		89%					-966,88	
	Пр/774-091.0	СП Полы при ремонте	%	49%		49%					-532,33	
		Всего по позиции							50 499,8		-2 585,59	
23	ГЭСН11-01-004-03
	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой
	100 м2	0,0512		0,0512						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,0042752					666,44	
	1-100-43
	Средний разряд работы 4,3
	чел.-ч	29,6	1,3225	2,0042752			332,51		666,44	
	2	ЭМ									30,82	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,041216					12,51	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,33	1,4375	0,024288			548,43		13,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,33	1,4375	0,024288			318,26		7,73	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,23	1,4375	0,016928	37,32	1,36	50,76		0,86	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,23	1,4375	0,016928			282,64		4,78	
	[91.21.22-421]
	Термосы 100 л
	маш.-ч	7	1,4375	0,5152	26,26	1,23	32,3		16,64	
	4	М									641,44	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,5		0,0256	56,11	1,62	90,9		2,33	
	[01.2.01.02-0031]
	Битум нефтяной строительный изоляционный БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V
	т	0,023		0,0011776	23 335,8	1,25	29 169,75		34,35	
	[01.3.01.01-0010]
	Бензин-растворитель
	кг	54		2,7648	160,27	1,05	168,28		465,26	
	[01.3.05.30-0001]
	Сополимер (смола) метакриловой кислоты и ее эфира
	т	0,004		0,0002048	577 267,39	1,18	681 175,52		139,5	
		Итого прямые затраты									1 351,21	
23.1	[01.2.03.03-0067]
	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100
	т	0,246		0,0125952	28 495,35	1,19	33 909,47		427,1	
23.2	[12.1.02.15-1006]
	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг
	м2	112		5,7344	195,07	1,81	353,08		2 024,7	
		ФОТ									678,95	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					684,38	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					375,12	
		Всего по позиции							94 970,9		4 862,51	
24	ГЭСН11-01-015-01
	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм
	100 м2	0,0512		0,0512						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			2,70848					714,06	
	1-100-22
	Средний разряд работы 2,2
	чел.-ч	40	1,3225	2,70848			263,64		714,06	
	2	ЭМ									138,65	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,142048					46,88	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	1,1	1,4375	0,08096			1 642,67		132,99	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	1,1	1,4375	0,08096			365,77		29,61	
	[91.07.04-002]
	Вибраторы поверхностные
	маш.-ч	3,41	1,4375	0,250976	8,54	1,05	8,97		2,25	
	91.21.22-638
	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт
	маш.-ч	0,7	1,4375	0,05152			6,02		0,31	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,83	1,4375	0,061088	37,32	1,36	50,76		3,1	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,83	1,4375	0,061088			282,64		17,27	
	4	М									3,71	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	3,5		0,1792	35,71	0,58	20,71		3,71	
		Итого прямые затраты									903,3	
24.1	04.1.02.05-0006
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)
	м3	3,06		0,156672			5 967,31		934,91	
		ФОТ									760,94	
	Пр/812-011.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Полы	%	112%	0,9	100,8%					767,03	
	Пр/774-011.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Полы	%	65%	0,85	55,25%					420,42	
		Всего по позиции							59 094,92		3 025,66	
Водосточные трубы	
25	ГЭСНр58-01-010-01
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 м	1,035		1,035						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			43,8012					12 379,97	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	36,8	1,15	43,8012			282,64		12 379,97	
	2	ЭМ									84,86	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,1547325					49,25	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,13	1,15	0,1547325			548,43		84,86	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,13	1,15	0,1547325			318,26		49,25	
	4	М									33,99	
	[08.3.03.06-0002]
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм
	т	0,0005		0,0005175	60 258,2	1,09	65 681,44		33,99	
		Итого прямые затраты									12 548,07	
25.1	[08.1.02.22-0001]
	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм
	м	114,5		118,5075	196,34	1,2	235,61		27 921,55	
		ФОТ									12 429,22	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					11 186,3	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					5 717,44	
		Всего по позиции							55 433,2		57 373,36	
26	ГЭСНр58-01-010-03
	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей
	100 шт	0,18		0,18						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			11,0952					3 135,95	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	53,6	1,15	11,0952			282,64		3 135,95	
	2	ЭМ									9,08	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01656					5,27	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,01656			548,43		9,08	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,01656			318,26		5,27	
	4	М									245,3	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,01		0,0018	119 541,4	1,14	136 277,2		245,3	
		Итого прямые затраты									3 395,6	
26.1	[12.1.01.05-0053]
	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		18	237,18	1,2	284,62		5 123,16	
26.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0144			0		0	
		ФОТ									3 141,22	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					2 827,1	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					1 444,96	
		Всего по позиции							71 060,11		12 790,82	
27	ГЭСНр58-01-010-05
	Смена: отливов (отметов) водосточных труб
	100 шт	0,09		0,09						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,66785					1 319,32	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	4,66785			282,64		1 319,32	
	2	ЭМ									4,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00828					2,64	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00828			548,43		4,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00828			318,26		2,64	
	4	М									367,95	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0027	119 541,4	1,14	136 277,2		367,95	
		Итого прямые затраты									1 694,45	
27.1	[12.1.01.05-0052]
	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм
	шт	100		9	237,1	1,2	284,52		2 560,68	
27.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,00072			0		0	
		ФОТ									1 321,96	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 189,76	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					608,1	
		Всего по позиции							67 255,44		6 052,99	
28	ГЭСНр58-01-010-06
	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей
	100 шт	0,09		0,09						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4,66785					1 319,32	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	45,1	1,15	4,66785			282,64		1 319,32	
	2	ЭМ									4,54	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00828					2,64	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,08	1,15	0,00828			548,43		4,54	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,08	1,15	0,00828			318,26		2,64	
	4	М									367,95	
	[01.7.15.03-0012]
	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм
	т	0,03		0,0027	119 541,4	1,14	136 277,2		367,95	
		Итого прямые затраты									1 694,45	
28.1	[08.1.02.01-0002]
	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм
	шт	100		9	528,32	1,2	633,98		5 705,82	
28.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,08		0,0072			0		0	
		ФОТ									1 321,96	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					1 189,76	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					608,1	
		Всего по позиции							102 201,44		9 198,13	
29	ГЭСНр58-01-022-01
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах
	100 шт	0,9		0,9						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			39,123					10 592,94	
	1-100-25
	Средний разряд работы 2,5
	чел.-ч	37,8	1,15	39,123			270,76		10 592,94	
	2	ЭМ									5,68	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,01035					3,29	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,01035			548,43		5,68	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,01035			318,26		3,29	
	4	М									6 023,39	
	[08.1.02.11-0001]
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг
	т	0,078		0,0702	55 898,18	1,52	84 965,23		5 964,56	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,0004		0,00036	149 930,17	1,09	163 423,89		58,83	
		Итого прямые затраты									16 625,3	
29.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,008		0,0072			0		0	
		ФОТ									10 596,23	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					9 536,61	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					4 874,27	
		Всего по позиции							34 484,64		31 036,18	
30	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=14,84*0,1	т	1,484		1,484			786,73		1 167,51	
		Всего по позиции									1 167,51	
31	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=14,84*0,9	т	13,356		13,356			59,29		791,88	
		Всего по позиции									791,88	
32	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	14,84		14,84			186,89		2 773,45	
		Всего по позиции									2 773,45	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			1 314 660,99	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			681 386,86	
		   эксплуатация машин и механизмов			5 318,08	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			19 059,8	
		   материальные ресурсы			604 163,41	
		   перевозка			4 732,84	
		Итого ФОТ (справочно)			700 446,66	
		Итого накладные расходы			639 867,31	
		Итого сметная прибыль			329 231,37	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			2 283 759,67	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			2 202,4852834	
		   затраты труда машинистов			66,5003372	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			2 283 759,67	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 314 660,99	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			681 386,86	
		      эксплуатация машин и механизмов			5 318,08	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			19 059,8	
		      материальные ресурсы			604 163,41	
		      перевозка			4 732,84	
		   Всего ФОТ (справочно)			700 446,66	
		   Всего накладные расходы			639 867,31	
		   Всего сметная прибыль			329 231,37	
				
		ВСЕГО по смете			2 283 759,67	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 314 660,99	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			681 386,86	
		      эксплуатация машин и механизмов			5 318,08	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			19 059,8	
		      материальные ресурсы			604 163,41	
		      перевозка			4 732,84	
		   Всего ФОТ (справочно)			700 446,66	
		   Всего накладные расходы			639 867,31	
		   Всего сметная прибыль			329 231,37	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			2 202,4852834	
		   затраты труда машинистов			66,5003372	
		Итого			2 283 759,67	
		Итого			2 283 759,67	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((2 283 759,67+0+0+0)*2%) = 45 675,19	2%	45 675,19	
		Итого			2 329 434,86	
		НДС	(2 329 434,86*20%) = 465 886,97	20%	465 886,97	
		Итого			2 795 321,83	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 68	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом  68	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (30мм)	100 м2	1,389	V=1,389			
1.1	Строительный мусор	т	6,72276	V=1,389*4,84			
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к норме 61-02-001-03	100 м2	1,389	V=1,389			
2.1	Строительный мусор	т	3,36138	V=1,389*2,42			
3	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	1,389	V=1,389			
4	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов (цоколь)	100 м2	0,1804	V=0,1804			
4.1	Строительный мусор	т	2,30912	V=0,1804*12,8			
5	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (цоколь)	м3	0,02	V=0,02			
5.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	0,00804	V=0,02*0,402			
5.2	Строительный мусор	т	0,0046	V=0,02*0,23			
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2	0,042	V=0,034+0,008			
6.1	Строительный мусор	т	0,40656	V=(0,034+0,008)*9,68			
7	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,014	V=0,014			
7.1	Строительный мусор	т	0,0644	V=0,014*4,6			
8	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  (балкон)	100 м2	0,014	V=0,014			
9	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных и вертикальных тяг и карнизов по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью в одном месте свыше 1 до 5 м2: с земли и лесов	100 м2	0,125	V=0,125			
9.1	Строительный мусор	т	1,6	V=0,125*12,8			
10	Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (шпаклевка)	100 м2	8,2378	V=8,2378			
10.1	Смеси сухие шпатлевочные финишные на цементной основе и модифицирующих добавок для внешней и внутренней отделки поверхности бетонных, железобетонных и кирпичных конструкций	кг	2 965,608	V=8,2378*120*3			
11	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	11,1132	V=11,1132			
11.1	Грунтовка глубокопроникающая для внутренних и наружных работ на основе водной дисперсии высококачественных латексов с добавлением пигментов и специальных добавок	т	0,114466	V=11,1132*0,0103			
12	Шпатлевка  по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 	100 м2	2,8754	V=2,8754			
13	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой- цоколь	100 м2	0,82	V=0,82			
14	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577 - цоколь	100 м2	1,64	V=0,82*2			
15	Окраска фасадов акриловыми составами в один тон: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	10,2932	V=10,2932			
15.1	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 фасадная	т	0,4734872	V=10,2932*0,046			
15.2	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	144,1048	V=10,2932*14			
16	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,12	V=0,096+0,024			
16.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,02208	V=(0,096+0,024)*0,184			
16.2	Строительный мусор	т	0,02688	V=(0,096+0,024)*0,224			
17	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (двери подъездов)	100 м2	0,041	V=0,041			
17.1	Краска масляная 	т	0,0006601	V=0,041*0,0161			
18	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза	100 м2	0,1026	V=0,063+0,0396			
18.1	Краска масляная	т	0,0011594	V=(0,063+0,0396)*0,0113			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,1651	V=0,1651			
19.1	Краска масляная 	т	0,0026581	V=0,1651*0,0161			
20	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	9,238	V=9,238			
20.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	31,4092	V=9,238*3,4			
21	Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм (30мм) (балкон)	100 м2	0,0512	V=0,0512			
21.1	Строительный мусор	т	1,6896	V=0,0512*33			
22	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04	100 м2	-1,2288	V=-0,0512*24			
22.1	Строительный мусор	т	-1,35168	V=-0,0512*24*1,1			
23	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой - в один слой	100 м2	0,0512	V=0,0512			
23.1	Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-100	т	0,0125952	V=0,0512*0,246			
23.2	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный СБС-модифицированный ЭПП, основа полиэстер/стеклохолст, гибкость не выше -20 °C, теплостойкость не менее 95°C, разрывная сила в продольном/поперечном направлении 650/600 Н, толщина 4 мм, масса 1 м2 до 4 кг	м2	5,7344	V=0,0512*112			
24	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2	0,0512	V=0,0512			
24.1	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	0,156672	V=0,0512*3,06			
25	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	1,035	V=1,035			
25.1	Труба из оцинкованной стали для водосточных систем, толщина 0,5 мм, диаметр 140 мм	м	118,5075	V=1,035*114,5			
26	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,18	V=0,18			
26.1	Колено трубы 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	18	V=0,18*100			
26.2	Строительный мусор	т	0,0144	V=0,18*0,08			
27	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт	0,09	V=0,09			
27.1	Колено трубы сливное 60° из оцинкованной стали для водосточных систем, диаметр 150 мм	шт	9	V=0,09*100			
27.2	Строительный мусор	т	0,00072	V=0,09*0,008			
28	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт	0,09	V=0,09			
28.1	Воронка для сбора атмосферных осадков из оцинкованной стали, толщина 0,55 мм, диаметр 216 мм	шт	9	V=0,09*100			
28.2	Строительный мусор	т	0,0072	V=0,09*0,08			
29	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт	0,9	V=0,9			
29.1	Строительный мусор	т	0,0072	V=0,9*0,008			
30	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	1,484	V=14,84*0,1			
31	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	13,356	V=14,84*0,9			
32	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	14,84	V=14,84			
	
Составил:		А.И.Бабарыкин