УТВЕРЖДАЮ	
 		Председатель Правления ТСЖ "Черняховского 60"___________________________Тимофеева С.Н.	
 ФОРМА № 4	
 Наименование стройки - Жилой дом № 60 по ул. Черняховского	
 Объект : благоустройство дворовой территории	
 ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 	
 на благоустройство дворовой территории	
 Основание	Сметная стоимость - 	771,148 тыс.руб	
 Чертежи № 	Нормативная трудоемкость - 	439,22 чел-ч	
 	Сметная заработная плата - 	66,806 тыс.руб	
 Составлена в ценах Января 2000 г., декабря 2017г.(письмо № УА-3003-И от 19.12.2017 Департамента архитектуры и градостроительной политики Новгородской области)	
 	
 № п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб	Общая стоимость, руб.	Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
 				Всего	Экспл. машин	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	обслуживающ. машины	
 			ед. изм.							
 				Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты			В т.ч. зарплаты	На един.	Всего	
 №1 Проезды	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРр68-12-07	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	0,33	4 338,77	4 253,23	1 431,79	28,23	1 403,57	7,2	2,38	
 	(0) 		1000 м2 покрытия	85,54	223,56			73,77	11,5	3,8	
 1.1В	410-0111	Лом асфальтобетона	(32,67)	(76,92)		(2512,98)		
 			т					
 2	ТССЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	32,67	94,63	0	3 091,56		0		
 		Цед=13,07*7,24	т							
 3	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 0,0003*2=0,0006т/м2 на 2 слоя	0,198	46,52	46,52	9,21	0	9,21	0	0	
 	(0) 	V=330*0,0006	1 т	0	10,41			2,06	0,66	0,13	
 3.1	[101-1556]	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,20394	1 376,41		280,71		
 			т					
 4	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II  толщ.3см	0,2277	3 198,59	2 759,69	728,32	73,71	628,38	21,77	4,96	
 	(0) 	V=330*0,03*2,3/100	100 т смеси	323,72	432,37			98,45	21,5	4,9	
 4.1	[410-0022]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	22,9977	262,81		6 044,03		
 			т					
 5	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см)	0,33	3 288,54	2 478,74	1 085,22	185,16	817,98	38,3	12,64	
 	(0) 		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			126,18	19,08	6,3	
 5.1	[410-0006]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	31,878	354,97		11 315,73		
 			т					
 6	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему	0,66	6,34	3,1	4,18	0,87	2,05	0,09	0,06	
 	(0) 	V=0,33*2	1000 м2 покрытия	1,32	0			0	0	0	
 6.1	[410-0006]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	7,986	354,97		2 834,79		
 			т					
 7	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см	0,07	3 746,75	3 426,54	262,27	20,86	239,86	24,19	1,69	
 	(0) 		100 м3 материала основания (в плотном теле)	298,02	405,82			28,41	20,6	1,44	
 7.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	8,82	135,05		1 191,14		
 			м3					
 8	ТЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1,7	1 904,36	1 006,74	3 237,41	1 525,95	1 711,46	68,26	116,04	
 	(0) 		100 м	897,62	137,71			234,11	9,4	15,98	
 9	ТССЦпг01-01-01-003	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	12	96,53	0	1 158,36	0	0		
 		Цед=13,79*7	т	0	0			0		
 10	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	12	143,57	0	1 722,84		0		
 		Цед=19,83*7,24								
 11	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.30.15	0,85	4 660,95	82,87	3 961,81	832,92	70,44	76,08	64,67	
 	(0) 		100 м бортового камня	979,91	13,37			11,36	0,68	0,58	
 11.1	[403-8021]	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	85	65,72		5 586,2		
 			шт.					
 12	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8	0,85	4 660,95	82,87	3 961,81	832,92	70,44	76,08	64,67	
 	(0) 		100 м бортового камня	979,91	13,37			11,36	0,68	0,58	
 12.1	[403-8023]	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	85	24,91		2 117,35		
 			шт.					
 13	ТЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1- растительная земля	0,034	1 010,67	0	34,36	34,36	0	88,5	3,01	
 	(0) 	V=170*0,2*0,1/100	100 м3 грунта	1 010,67	0			0	0	0	
 13.1	[407-0013]	Земля растительная механизированной заготовки	3,4	176,82		601,19		
 			м3					
 Новое покрытие- 85м2	
 14	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	0,0425	6 855,83	6 478,35	291,37	15,81	275,33	31,32	1,33	
 	(0) 		1000 м3 грунта	372,08	1 521,62			64,67	90,09	3,83	
 15	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	68	143,57	0	9 762,76		0		
 		V=42,5*1,6; Цед=19,83*7,24								
 16	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см	0,255	2 426,36	2 218,57	618,72	48,94	565,74	15,72	4,01	
 	(0) 		100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			65,94	13,88	3,54	
 16.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	2,805	64,42		180,7		
 			м3					
 17	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см	0,1275	3 746,75	3 426,54	477,71	38	436,88	24,19	3,08	
 	(0) 	V=85*0,15/100	100 м3 материала основания (в плотном теле)	298,02	405,82			51,74	20,6	2,63	
 17.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	16,065	135,05		2 169,58		
 			м3					
 18	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) - 2 слоя	0,051	46,52	46,52	2,37	0	2,37	0	0	
 	(0) 	V=85*0,0003*2	1 т	0	10,41			0,53	0,66	0,03	
 18.1	[101-1556]	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,05253	1 376,41		72,3		
 			т					
 19	ТЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II  толщ.3см	0,05865	3 198,59	2 759,69	187,6	18,99	161,86	21,77	1,28	
 	(0) 	V=85*0,03*2,3/100	100 т смеси	323,72	432,37			25,36	21,5	1,26	
 19.1	[410-0022]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II	5,92365	262,81		1 556,79		
 			т					
 20	ТЕР27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа  АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см)	0,085	3 288,54	2 478,74	279,53	47,69	210,69	38,3	3,26	
 	(0) 		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			32,5	19,08	1,62	
 20.1	[410-0006]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	8,211	354,97		2 914,66		
 			т					
 21	ТЕР27-06-021-01	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему	0,17	6,34	3,1	1,08	0,22	0,53	0,09	0,02	
 	(0) 	V=0,085*2	1000 м2 покрытия	1,32	0			0	0	0	
 21.1	[410-0006]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	2,057	354,97		730,17		
 			т					
 ИТОГО:	54 170,1	3 704,63	6 606,79	283,1	
 			826,44	46,62	
 На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1 т.3 п.11.3	1 031,14	370,46	660,68	28,31	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			82,64	4,66	
 ИТОГО:	55 201,24	4 075,09	7 267,47	311,41	
 			909,08	51,28	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Благоустройство при ремонте (1, 8, 9, 10, 15)	
 Зарплата	1709,6*11,08	11,08	18 942,37	
 Машины и механизмы	3426,53*7,04	7,04	24 122,77	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		43 065,14	
 Благоустройство при ремонте (1, 8, 9, 10, 15)	
 Накладные расходы	(1709,6+338,67)*11,08*1,04*0,85	0,88	19 971,45	
 Сметная прибыль	(1709,6+338,67)*11,08*0,6*0,8	0,48	10 893,52	
 Итого		73 930,11	
 Земляные работы, выполняемые: механизированным способом (2, 14)	
 Зарплата	17,39*11,08	11,08	192,68	
 Машины и механизмы	302,86*7,04	7,04	2 132,13	
 Материалы	0,23*7,48	7,48	1,72	
 Итого		2 326,53	
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (2, 14)	
 Накладные расходы	(17,39+71,14)*11,08*0,95*0,85	0,81	794,54	
 Сметная прибыль	(17,39+71,14)*11,08*0,5*0,85*0,8	0,34	333,51	
 Итого		3 454,58	
 Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	
 Зарплата	2310,31*11,08	11,08	25 598,23	
 Машины и механизмы	3538,07*7,04	7,04	24 908,01	
 Материалы	43257,25*7,48	7,48	323 564,23	
 Итого		374 070,47	
 Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21)	
 Накладные расходы	(2310,31+499,28)*11,08*1,42*0,85	1,21	37 667,61	
 Сметная прибыль	(2310,31+499,28)*11,08*0,95*0,85*0,8	0,65	20 234,67	
 Итого		431 972,75	
 Земляные работы, выполняемые: ручным способом (13)	
 Зарплата	37,8*11,08	11,08	418,82	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	601,19*7,48	7,48	4 496,9	
 Итого		4 915,72	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (13)	
 Накладные расходы	(37,8+0)*11,08*0,8*0,85	0,68	284,8	
 Сметная прибыль	(37,8+0)*11,08*0,45*0,85*0,8	0,31	129,84	
 Итого		5 330,36	
 	
 Итого		514 687,8	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по погрузке		1 158,36	
 Итого по перевозке		14 577,16	
 Итого		530 423,32	
 	
 №2 Тротуар	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	0,01575	6 855,83	6 478,35	107,98	5,86	102,03	31,32	0,49	
 	(0) 		1000 м3 грунта	372,08	1 521,62			23,97	90,09	1,42	
 2	ТССЦпг03-21-01-025	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	0,6	143,5692	0	86,14		0		
 		V=15,751,6; Цед=19,83*7,24								
 3	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см	0,105	2 426,36	2 218,57	254,77	20,15	232,95	15,72	1,65	
 	(0) 		100 м3 материала основания (в плотном теле)	191,94	258,58			27,15	13,88	1,46	
 3.1	[408-0122]	Песок природный для строительных работ средний	1,155	64,42		74,41		
 			м3					
 4	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см	0,0525	3 746,75	3 426,54	196,7	15,65	179,89	24,19	1,27	
 	(0) 		100 м3 материала основания (в плотном теле)	298,02	405,82			21,31	20,6	1,08	
 4.1	[408-0016]	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм	6,615	135,05		893,36		
 			м3					
 5	ТЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 	0,021	46,52	46,52	0,98	0	0,98	0	0	
 	(0) 	V=35*0,0003*2	1 т	0	10,41			0,22	0,66	0,01	
 5.1	[101-1556]	Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130	0,02163	1 376,41		29,77		
 			т					
 6	ТЕР27-06-020-05	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	0,035	3 288,54	2 478,74	115,1	19,64	86,76	38,3	1,34	
 	(0) 		1000 м2 покрытия	561,1	382,36			13,38	19,08	0,67	
 6.1	[410-0012]	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г	3,2655	354,97		1 159,15		
 			т					
 7	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8	0,7	4 660,95	82,87	3 262,66	685,94	58,01	76,08	53,26	
 	(0) 		100 м бортового камня	979,91	13,37			9,36	0,68	0,48	
 7.1	[403-8023]	Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	70	24,91		1 743,7		
 			шт.					
 ИТОГО:	7 838,58	747,24	660,62	58,01	
 			95,39	5,12	
 На стесненные условия труда МДС 81-35.2004 прил.1 т.3 п.11.3	140,78	74,72	66,06	5,8	
 Kзпл=0,1; Kмаш=0,1; Kзмш=0,1; Kтзт=0,1; Kтзм=0,1			9,54	0,51	
 ИТОГО:	7 979,36	821,96	726,68	63,81	
 			104,93	5,63	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Земляные работы, выполняемые: механизированным способом (1)	
 Зарплата	6,45*11,08	11,08	71,47	
 Машины и механизмы	112,23*7,21	7,21	809,18	
 Материалы	0,09*7,43	7,43	0,67	
 Итого		881,32	
 Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)	
 Накладные расходы	(6,45+26,37)*11,08*0,95*0,85	0,81	294,55	
 Сметная прибыль	(6,45+26,37)*11,08*0,5*0,85*0,8	0,34	123,64	
 Итого		1 299,51	
 Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7)	
 Зарплата	815,52*11,08	11,08	9 035,96	
 Машины и механизмы	614,45*7,21	7,21	4 430,18	
 Материалы	6430,63*7,43	7,43	47 779,58	
 Итого		61 245,72	
 Автомобильные дороги (3, 4, 5, 6, 7)	
 Накладные расходы	(815,52+78,56)*11,08*1,42*0,85	1,21	11 986,75	
 Сметная прибыль	(815,52+78,56)*11,08*0,95*0,85*0,8	0,65	6 439,16	
 Итого		79 671,63	
 	
 Итого		80 971,14	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по погрузке		0	
 Итого по перевозке		86,14	
 Итого		81 057,28	
 	
 №3 Благоустройство	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для урн и скамеек без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	0,0005	3 326,4	0	1,66	1,66	0	280	0,14	
 	(0) 		100 м3 грунта	3 326,4	0			0	0	0	
 2	ТЕР06-01-001-01	Бетонирование   скамеек и урн	0,0005	6 190,88	1 724,35	3,1	1,07	0,86	180	0,09	
 	(0) 		100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	2 138,4	353,88			0,18	18	0,01	
 2.1	[401-0006]	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	0,051	577,88		29,47		
 			м3					
 3	[116-0082]	Скамья  без спинки	2	752,8	0	1 505,6		
 			шт.					
 4	[116-0091]	Урна 	2	329,46	0	658,92		
 			шт.					
 ИТОГО:	2 198,75	2,73	0,86	0,23	
 			0,18	0,01	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Земляные работы, выполняемые: ручным способом (1)	
 Зарплата	1,66*11,08	11,08	18,39	
 Машины и механизмы	0	1	0	
 Материалы	0	1	0	
 Итого		18,39	
 Земляные работы, выполняемые ручным способом (1)	
 Накладные расходы	(1,66+0)*11,08*0,8*0,85	0,68	12,51	
 Сметная прибыль	(1,66+0)*11,08*0,45*0,85*0,8	0,31	5,7	
 Итого		36,6	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном (2)	
 Зарплата	1,07*11,08	11,08	11,86	
 Машины и механизмы	0,86*6,32	6,32	5,44	
 Материалы	30,63*5,6	5,6	171,53	
 Итого		188,83	
 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (2)	
 Накладные расходы	(1,07+0,18)*11,08*1,05*0,85	0,89	12,33	
 Сметная прибыль	(1,07+0,18)*11,08*0,65*0,85*0,8	0,44	6,09	
 Итого		207,25	
 <Нет вида работ> (3, 4)	
 Материалы	2164,52*5,6	5,6	12 121,31	
 Итого		12 121,31	
 Итого		12 121,31	
 	
 Итого		12 365,16	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по погрузке		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого		12 365,16	
 	
 №4 Освещение	
 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
 1	ТЕРм08-02-364-02	Кронштейн  на стене	2	22,92	7,32	45,84	25,36	14,64	0,84	1,68	
 	(0) 		1 шт.	12,68	0,59			1,18	0,03	0,06	
 2	[201-1338]	Кронштейн для светильников	2	531,6	0	1 063,2		
 			шт.					
 3	ТЕРм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными (прим.)	2	191,61	108,11	383,22	59,8	216,22	1,87	3,74	
 	(0) 		1 шт.	29,9	13,57			27,14	0,69	1,38	
 4	[509-5470]	Светильник  для наружного освещения с датчиком ДИУС-40 прим.	2	1 659,2	0	3 318,4		
 			шт.					
 ИТОГО:	4 810,66	85,16	230,86	5,42	
 			28,32	1,44	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Электромонтажные работы: на других объектах (1, 2, 3, 4)	
 Зарплата	85,16*11,08	11,08	943,57	
 Машины и механизмы	230,86*6,61	6,61	1 525,98	
 Материалы	4494,64*4,24	4,24	19 057,27	
 Итого		21 526,82	
 Электромонтажные работы на других объектах (1, 2, 3, 4)	
 Накладные расходы	(85,16+28,32)*11,08*0,95*0,85	0,81	1 018,46	
 Сметная прибыль	(85,16+28,32)*11,08*0,65*0,8	0,52	653,83	
 Итого		23 199,11	
 	
 Итого		23 199,11	
 Итого по неучтенным материалам		0	
 Итого по погрузке		0	
 Итого по перевозке		0	
 Итого		23 199,11	
 	
 Наименование и значение множителей	Значение	Прямые	
 Итого		647 045	
 Технадзор (строительный контроль)	647045*0,01	1%	6 470	
 Итого		653 515	
 НДС	653515*0,18	18%	117 633	
 Итого		771 148	
 	
 Возврат материалов: Лом асфальтобетона 32,67 тн*76,92*7,48*1,18=22180,53 руб.	
 	
 СОСТАВИЛ			
 ПРОВЕРИЛ			

 		УТВЕРЖДАЮ	
 		Председатель Правления ТСЖ "Черняховского 60"_______________Тимофеева С.Н.	
 Жилой дом № 60 по ул. Черняховского	
 Дефектная ведомость	
 на благоустройство дворовой территории	
  Условия производства работ: МДС 81-35.2004 прил.1 т.3 к=1,1 благоустройство в застроенной части	
 поз		Единица измерения	Количество	Техническое состояние и методы реставрации	
 1	2	3	4	5	
 			1000 м2 покрытия	0,33	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	
 					0,33	
 			т	32,67	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км	
 					32,67	
 			1 т	0,198	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 0,0003*2=0,0006т/м2 на 2 слоя	
 					0,198	
 			100 т смеси	0,2277	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II  толщ.3см	
 					0,2277	
 			1000 м2 покрытия	0,33	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см)	
 					0,33	
 			1000 м2 покрытия	0,66	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему	
 					0,66	
 			100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,07	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.20см	
 					0,07	
 			100 м	1,7	Разборка бортовых камней на бетонном основании	
 					1,7	
 			т	12	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	
 					12	
 				12	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	
 					12	
 			100 м бортового камня	0,85	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.30.15	
 					0,85	
 			100 м бортового камня	0,85	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8	
 					0,85	
 			100 м3 грунта	0,034	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1- растительная земля	
 					0,034	
 			1000 м3 грунта	0,0425	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	
 					0,0425	
 				68	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	
 					68	
 			100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,255	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см	
 					0,255	
 			100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1275	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см	
 					0,1275	
 			1 т	0,051	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) - 2 слоя	
 					0,051	
 			100 т смеси	0,05865	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II  толщ.3см	
 					0,05865	
 			1000 м2 покрытия	0,085	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа  АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 марка II, тип Б (толщ.5см)	
 					0,085	
 			1000 м2 покрытия	0,17	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 к=2 к объему	
 					0,17	
 			1000 м3 грунта	0,01575	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2	
 					0,01575	
 				0,6	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 25 км	
 					0,6	
 			100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,105	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.30см	
 					0,105	
 			100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0525	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ.15см	
 					0,0525	
 			1 т	0,021	Розлив вяжущих материалов (Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90) (расход 0,0003т/м2 на 1 слой покрытия) 	
 					0,021	
 			1000 м2 покрытия	0,035	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3	
 					0,035	
 			100 м бортового камня	0,7	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Камни бортовые БР 100.20.8	
 					0,7	
 			100 м3 грунта	0,0005	Копание ям вручную без креплений для урн и скамеек без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	
 					0,0005	
 			100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0005	Бетонирование   скамеек и урн	
 					0,0005	
 			шт.	2	Скамья  без спинки	
 					2	
 			шт.	2	Урна 	
 					2	
 			1 шт.	2	Кронштейн  на стене	
 					2	
 			шт.	2	Кронштейн для светильников	
 					2	
 			1 шт.	2	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами светодиодными (прим.)	
 					2	
 			шт.	2	Светильник  для наружного освещения с датчиком ДИУС-40 прим.	
 					2	
 				Возврат материалов: Лом асфальтобетона 32,67 тн*76,92*7,48*1,18=22180,53 руб.