"СОГЛАСОВАНО"		"УТВЕРЖДАЮ"	
		Директор МКУ "Городское хозяйство" 	
				С.О.Андреев	
Наименование программного продукта	SmetaWIZARD	
Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов»	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	Приказ Министерства строительства; архитектуры и имущественных отношений Новгородской области от 21.02.2023 № 414	
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	53. Новгородская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 11/11	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 11/11	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №	ЛС-25		
на капитальный ремонт фасада	
(наименование работ и затрат)	
Составлен	ресурсно-индексным	методом	
Основание	ведомость объемов работ РП	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен в текущем уровне цен	1 квартал 2024 г.		
Сметная стоимость	3 892,49	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 041,55	тыс. руб.	
   в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1,89	тыс. руб.	
   строительных работ	3 892,49	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3 508,7073884	чел.-ч	
   монтажных работ	0	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	5,8001906	чел.-ч	
   оборудования	0	тыс. руб.				
   прочих затрат	0	тыс. руб.				
	
№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
Раздел 1. Фасад	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	ГЭСН08-07-001-02
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
	100 м2	14,294		14,294						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			822,3159525					235 346,83	
	1-100-31
	Средний разряд работы 3,1
	чел.-ч	43,5	1,3225	822,3159525			286,2		235 346,83	
	2	ЭМ									788,83	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1,4383338					457,76	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,07	1,4375	1,4383338			548,43		788,83	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,07	1,4375	1,4383338			318,26		457,76	
	4	М									54 207,73	
	[11.1.03.01-0063]
	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III
	м3	0,009		0,128646	16 496,03	0,89	14 681,47		1 888,71	
	[01.7.16.02-0002]
	Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м
	т	0,035		0,50029	91 734,54	1,14	104 577,38		52 319,02	
		Итого прямые затраты									290 801,15	
1.1	[11.2.13.06-0013]
	Щиты настила, толщина 40 мм
	м2	3,4		48,5996	625,83	1,53	957,52		46 535,09	
		ФОТ									235 804,59	
	Пр/812-008.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110%	0,9	99%					233 446,54	
	Пр/774-008.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69%	0,85	58,65%					138 299,39	
		Всего по позиции							49 606,98		709 082,17	
2	ГЭСНр58-01-020-01
	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м
V=1,245+0,36+0,702+0,068+0,1+0,1+0,18	100 м	2,755		2,755						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			131,1972325					37 081,59	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	41,41	1,15	131,1972325			282,64		37 081,59	
	2	ЭМ									82,37	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,38019					111,97	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,04	1,15	0,12673			548,43		69,5	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,04	1,15	0,12673			318,26		40,33	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,08	1,15	0,25346	37,32	1,36	50,76		12,87	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,08	1,15	0,25346			282,64		71,64	
	4	М									3 584,52	
	[01.7.15.06-0111]
	Гвозди строительные
	т	0,004		0,01102	70 296,2	1,14	80 137,67		883,12	
	[08.3.03.05-0001]
	Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм
	т	0,006		0,01653	149 930,17	1,09	163 423,89		2 701,4	
		Итого прямые затраты									40 860,45	
2.1	[08.3.05.05-0051]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм
	т	0,184		0,50692	91 285	1,06	96 762,1		49 050,64	
2.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	0,224		0,61712			0		0	
		ФОТ									37 193,56	
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли при ремонте	%	90%		90%					33 474,2	
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли при ремонте	%	46%		46%					17 109,04	
		Всего по позиции							50 996,13		140 494,33	
3	ГЭСН10-01-008-06
	Демонтаж обивки стен кровельной сталью (профлист)
	100 м2	0,028		0,028						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	Приказ N 571/пр от 14.07.2022 п.83 т.2 п.4	Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Металлические, металлокомпозитные, композитные конструкции (Кот=0,7; Кэм=0,7; Котм=0,7; Км=0; Коб=0; Кзт=0,7; Кзтм=0,7)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,820456					228	
	1-100-28
	Средний разряд работы 2,8
	чел.-ч	36,4	0,805	0,820456			277,89		228	
	2	ЭМ									2,6	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0047334					1,51	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,21	0,805	0,0047334			548,43		2,6	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,21	0,805	0,0047334			318,26		1,51	
		Итого прямые затраты									232,11	
		ФОТ									229,51	
	Пр/812-010.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Деревянные конструкции	%	108%	0,9	97,2%					223,08	
	Пр/774-010.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Деревянные конструкции	%	55%	0,85	46,75%					107,3	
		Всего по позиции							20 088,93		562,49	
4	ГЭСН46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных
V=0,026+0,522+0,1338+0,03+0,346+0,027+0,0176+0,01+0,112+0,038+0,15+1,401+1,305+1,483	100 м2	5,6014		5,6014						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			146,9975402					38 056,19	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	22,82	1,15	146,9975402			258,89		38 056,19	
		Итого прямые затраты									38 056,19	
4.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	4,6		25,76644			0		0	
		ФОТ									38 056,19	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					34 631,13	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					19 789,22	
		Всего по позиции							16 509,54		92 476,54	
5	ГЭСНр62-04-005-05
	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов
V=1,323+1,286+0,496+0,652+0,332+0,186+0,114+0,159+0,018+0,09+0,723+0,9+0,444+0,263+0,277+0,1034+0,074+0,046+0,026+0,0112+0,0165+3,5+0,197+0,032+0,16+0,111+0,058+0,14+0,019+0,04+0,0532	100 м2	11,8503		11,8503						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			350,2356165					90 672,5	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	25,7	1,15	350,2356165			258,89		90 672,5	
		Итого прямые затраты									90 672,5	
		ФОТ									90 672,5	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					81 605,25	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					41 709,35	
		Всего по позиции							18 057,53		213 987,1	
6	ГЭСНр53-01-013-01
	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором
V=3,6+0,7+1	10 м	5,3		5,3						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			16,51745					4 903,87	
	1-100-34
	Средний разряд работы 3,4
	чел.-ч	2,71	1,15	16,51745			296,89		4 903,87	
	4	М									1,1	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,053	35,71	0,58	20,71		1,1	
		Итого прямые затраты									4 904,97	
6.1	[04.3.02.09-3278]
	Смеси сухие Петромикс реставрация на цементной основе 
	кг	33,96226415		180	48,81	1,47	71,75		12 915	
		ФОТ									4 903,87	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					4 511,56	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					2 550,01	
		Всего по позиции							4 694,63		24 881,54	
7	ГЭСНр62-04-011-01
	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)
V=31,15+12,18+25	м2	68,33		68,33						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			45,57611					11 409,52	
	1-100-16
	Средний разряд работы 1,6
	чел.-ч	0,58	1,15	45,57611			250,34		11 409,52	
		Итого прямые затраты									11 409,52	
		ФОТ									11 409,52	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					10 268,57	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					5 248,38	
		Всего по позиции							394,07		26 926,47	
8	ГЭСН15-04-006-03
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед штукатуркой)
V=0,784+0,03+0,373+0,01+3,65+0,257+1,401+1,312+1,483	100 м2	9,3		9,3						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			57,1915125					18 201,77	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	4,65	1,3225	57,1915125			318,26		18 201,77	
	2	ЭМ									80,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,267375					80,34	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1336875			548,43		73,32	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1336875			318,26		42,55	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,1336875	37,32	1,36	50,76		6,79	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,1336875			282,64		37,79	
	4	М									84,54	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,93	56,11	1,62	90,9		84,54	
		Итого прямые затраты									18 446,76	
8.1	[14.4.01.02-0012]
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг	10,3		95,79	68,29	1,42	96,97		9 288,76	
		ФОТ									18 282,11	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					16 453,9	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					7 614,5	
		Всего по позиции							5 570,31		51 803,92	
9	ГЭСНр62-04-012-01
	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=0,522+0,03+0,346+0,0176+0,412+0,128+0,18+0,274	100 м2	1,9096		1,9096						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			31,3374908					8 857,23	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	14,27	1,15	31,3374908			282,64		8 857,23	
	2	ЭМ									36,13	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0658812					20,97	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,03	1,15	0,0658812			548,43		36,13	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,03	1,15	0,0658812			318,26		20,97	
	4	М									0,4	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,01		0,019096	35,71	0,58	20,71		0,4	
		Итого прямые затраты									8 914,73	
9.1	[14.2.06.01-0105]
	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C
	кг	30,9		59,00664	128,77	1,89	243,38		14 361,04	
		ФОТ									8 878,2	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					7 990,38	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					4 083,97	
		Всего по позиции							18 511,79		35 350,12	
10	ГЭСНр53-01-014-01
	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2
V=0,018+0,3+0,106+0,0076	100 м2	0,4316		0,4316						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			197,369601					54 377,3	
	1-100-27
	Средний разряд работы 2,7
	чел.-ч	397,65	1,15	197,369601			275,51		54 377,3	
	2	ЭМ									736,69	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,49634					212,2	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	1	1,15	0,49634			1 484,25		736,69	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	1	1,15	0,49634			427,52		212,2	
	4	М									4 922,74	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,59		0,254644	35,71	0,58	20,71		5,27	
	[04.3.01.12-0003]
	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50
	м3	2,4		1,03584	3 859,62	1,23	4 747,33		4 917,47	
		Итого прямые затраты									60 248,93	
10.1	06.1.01.05-0037
	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150
	1000 шт	5,2		2,24432			15 496,86		34 779,91	
10.2	999-9900
	Строительный мусор
	т	24,8		10,70368			0		0	
		ФОТ									54 589,5	
	Пр/812-087.0-1	НР Стены при ремонте	%	92%		92%					50 222,34	
	Пр/774-087.0	СП Стены при ремонте	%	52%		52%					28 386,54	
		Всего по позиции							402 311,68		173 637,72	
11	ГЭСН15-02-001-01
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
V=0,548+0,03+0,346+0,01+3,612+0,22+1,401+1,305+0,928	100 м2	8,4		8,4						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			678,7599					216 022,13	
	1-100-40
	Средний разряд работы 4,0
	чел.-ч	61,1	1,3225	678,7599			318,26		216 022,13	
	2	ЭМ									595,1	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	0,9	1,4375	10,8675	8,84	1,28	11,32		123,02	
	[91.07.07-011]
	Растворонасосы, производительность 4 м3/ч
	маш.-ч	2,4	1,4375	28,98	13,69	1,19	16,29		472,08	
	4	М									66 305,09	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		2,94	35,71	0,58	20,71		60,89	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	1,89		15,876	3 392,36	1,23	4 172,6		66 244,2	
		Итого прямые затраты									282 922,32	
		ФОТ									216 022,13	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					194 419,92	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					89 973,22	
		Всего по позиции							67 537,55		567 315,46	
12	ГЭСН15-02-001-06
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных
V=0,183+0,027+0,038+0,037+0,0076+0,555	100 м2	0,8476		0,8476						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			393,453801					143 913,6	
	1-100-50
	Средний разряд работы 5,0
	чел.-ч	351	1,3225	393,453801			365,77		143 913,6	
	2	ЭМ									253,23	
	[91.06.03-061]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)
	маш.-ч	18,36	1,4375	22,370283	8,84	1,28	11,32		253,23	
	4	М									34 330,53	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	1,4		1,18664	35,71	0,58	20,71		24,58	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	9,7		8,22172	3 392,36	1,23	4 172,6		34 305,95	
		Итого прямые затраты									178 497,36	
		ФОТ									143 913,6	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					129 522,24	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					59 940,01	
		Всего по позиции							434 119,41		367 959,61	
13	ГЭСНр61-02-004-01
	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм
	100 м2	0,053		0,053						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,876215					5 671,36	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	309,7	1,15	18,876215			300,45		5 671,36	
	2	ЭМ									108,97	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,160908					51,21	
	91.06.05-060
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т
	маш.-ч	2,64	1,15	0,160908			672,87		108,27	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	2,64	1,15	0,160908			318,26		51,21	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	1,36	1,15	0,082892	6,62	1,28	8,47		0,7	
	4	М									973,43	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,35		0,01855	35,71	0,58	20,71		0,38	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	4,4		0,2332	3 392,36	1,23	4 172,6		973,05	
		Итого прямые затраты									6 804,97	
13.1	999-9900
	Строительный мусор
	т	9,7		0,5141			0		0	
		ФОТ									5 722,57	
	Пр/812-095.0-1	НР Штукатурные работы при ремонте	%	89%		89%					5 093,09	
	Пр/774-095.0	СП Штукатурные работы при ремонте	%	44%		44%					2 517,93	
		Всего по позиции							271 999,81		14 415,99	
14	ГЭСН15-04-011-02
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная
V=5,059+0,411+2,98+0,305+4,15+0,315+1,6+1,365+1,483	100 м2	17,668		17,668						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			436,942891					123 497,54	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	18,7	1,3225	436,942891			282,64		123 497,54	
	2	ЭМ									1 592,41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			2,7937525					889,14	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,11	1,4375	2,7937525			548,43		1 532,18	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,11	1,4375	2,7937525			318,26		889,14	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,28	1,4375	7,11137	6,62	1,28	8,47		60,23	
	4	М									96 607,64	
	[01.7.03.01-0001]
	Вода
	м3	0,075		1,3251	35,71	0,58	20,71		27,44	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,01		0,17668	56,11	1,62	90,9		16,06	
	[04.3.01.07-0025]
	Раствор штукатурный, известковый, М100
	м3	0,06		1,06008	3 392,36	1,23	4 172,6		4 423,29	
	[01.8.01.07-0001]
	Стекло жидкое калийное
	т	0,0532		0,9399376	40 136,1	1,89	75 857,23		71 301,06	
	[14.4.01.10-0003]
	Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок
	кг	2,3		40,6364	228,11	1,19	271,45		11 030,75	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	0,18		3,18024	2 507,62	1,23	3 084,37		9 809,04	
		Итого прямые затраты									222 586,73	
14.1	[14.3.02.05-0105]
	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2
	л	20		353,36	519,88	1,17	608,26		214 934,75	
		ФОТ									124 386,68	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					111 948,01	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					51 807,05	
		Всего по позиции							34 031,95		601 276,54	
15	ГЭСН15-04-025-05
	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов
V=0,315+0,1218+0,25+0,082	100 м2	0,7688		0,7688						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			128,108988					38 490,35	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	126	1,3225	128,108988			300,45		38 490,35	
	2	ЭМ									55,11	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,110515					34,78	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,09	1,4375	0,0994635			548,43		54,55	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,09	1,4375	0,0994635			318,26		31,66	
	[91.06.06-048]
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0110515	37,32	1,36	50,76		0,56	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0110515			282,64		3,12	
	4	М									5 071,14	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,31		0,238328	56,11	1,62	90,9		21,66	
	[01.7.17.11-0011]
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2	0,84		0,645792	531,44	1,23	653,67		422,13	
	[14.5.11.01-0003]
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т	0,039		0,0299832	24 995,33	1,42	35 493,37		1 064,2	
	[01.7.10.17-0141]
	Пемза
	кг	1,44		1,107072	2 507,62	1,23	3 084,37		3 414,62	
	[14.5.05.01-0002]
	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной)
	т	0,0021		0,0016145	78 632,99	1,17	92 000,6		148,53	
		Итого прямые затраты									43 651,38	
15.1	[14.4.02.04-0204]
	Краска по дереву
	т	0,02544		0,0195583	85 907,45	1,37	117 693,21		2 301,88	
		ФОТ									38 525,13	
	Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Отделочные работы	%	100%	0,9	90%					34 672,62	
	Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Отделочные работы	%	49%	0,85	41,65%					16 045,72	
		Всего по позиции							125 743,5		96 671,6	
16	ГЭСН13-06-003-01
	Очистка поверхности щетками решетки
V=7,72+5,29+7,4	м2	20,41		20,41						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			21,12435					5 970,59	
	1-100-30
	Средний разряд работы 3,0
	чел.-ч	0,9	1,15	21,12435			282,64		5 970,59	
		Итого прямые затраты									5 970,59	
		ФОТ									5 970,59	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					5 051,12	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					2 588,25	
		Всего по позиции							666,83		13 609,96	
17	ГЭСН13-03-002-17
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной
V=0,0572+0,02+0,0429+0,01+0,074+0,045	100 м2	0,2491		0,2491						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,3506825					436,28	
	1-100-41
	Средний разряд работы 4,1
	чел.-ч	4,1	1,3225	1,3506825			323,01		436,28	
	2	ЭМ									12,9	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0071616					2,45	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			548,43		1,96	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			318,26		1,14	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			1 642,67		5,88	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			365,77		1,31	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	2,1	1,4375	0,7519706	5,67	1,18	6,69		5,03	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0035808	6,62	1,28	8,47		0,03	
	4	М									1 420,01	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,00075		0,0001868	98 526,45	1,18	116 261,21		21,72	
	[14.4.01.20-0012]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окалины
	т	0,015		0,0037365	314 474,93	1,19	374 225,17		1 398,29	
		Итого прямые затраты									1 871,64	
		ФОТ									438,73	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					371,17	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					190,19	
		Всего по позиции							9 767,16		2 433	
18	ГЭСН13-03-004-27
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467
	100 м2	0,2491		0,2491						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			0,7115791					213,79	
	1-100-35
	Средний разряд работы 3,5
	чел.-ч	2,16	1,3225	0,7115791			300,45		213,79	
	2	ЭМ									9,94	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0071616					2,45	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			548,43		1,96	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			318,26		1,14	
	91.06.05-011
	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т
	маш.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			1 642,67		5,88	
	4-100-050
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5
	чел.-ч	0,01	1,4375	0,0035808			365,77		1,31	
	[91.21.01-012]
	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт
	маш.-ч	0,85	1,4375	0,3043691	5,67	1,18	6,69		2,04	
	[91.06.03-060]
	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)
	маш.-ч	0,02	1,4375	0,0071616	6,62	1,28	8,47		0,06	
	4	М									1 870,51	
	[14.5.09.07-0030]
	Растворитель Р-4
	т	0,001		0,0002491	98 526,45	1,18	116 261,21		28,96	
	[14.4.01.20-0001]
	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная с модифицированным химически стойким каучуком
	т	0,02		0,004982	310 621,85	1,19	369 640		1 841,55	
		Итого прямые затраты									2 096,69	
		ФОТ									216,24	
	Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94%	0,9	84,6%					182,94	
	Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51%	0,85	43,35%					93,74	
		Всего по позиции							9 527,78		2 373,37	
19	ГЭСНр62-03-002-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери): за два раза
V=0,09+0,03+0,06	100 м2	0,18		0,18						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			3,7674					1 091,64	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	18,2	1,15	3,7674			289,76		1 091,64	
	2	ЭМ									1,14	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,00207					0,66	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,00207			548,43		1,14	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,00207			318,26		0,66	
	4	М									116,69	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,018	56,11	1,62	90,9		1,64	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,009		0,00162	60 697,21	1,17	71 015,74		115,05	
		Итого прямые затраты									1 210,13	
19.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,002898	77 205,08	1,37	105 770,96		306,52	
		ФОТ									1 092,3	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					983,07	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					502,46	
		Всего по позиции							16 678,78		3 002,18	
20	ГЭСНр62-03-005-02
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза
V=0,159+0,06	100 м2	0,219		0,219						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			18,662085					5 008,72	
	1-100-24
	Средний разряд работы 2,4
	чел.-ч	74,1	1,15	18,662085			268,39		5 008,72	
	2	ЭМ									1,38	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,0025185					0,8	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,01	1,15	0,0025185			548,43		1,38	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,01	1,15	0,0025185			318,26		0,8	
	4	М									140,41	
	[01.7.20.08-0051]
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг	0,1		0,0219	56,11	1,62	90,9		1,99	
	[14.5.05.01-0012]
	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям
	т	0,0089		0,0019491	60 697,21	1,17	71 015,74		138,42	
		Итого прямые затраты									5 151,31	
20.1	[14.4.02.04-0162]
	Краска масляная 
	т	0,0161		0,0035259	77 205,08	1,37	105 770,96		372,94	
		ФОТ									5 009,52	
	Пр/812-096.0-1	НР Малярные работы при ремонте	%	90%		90%					4 508,57	
	Пр/774-096.0	СП Малярные работы при ремонте	%	46%		46%					2 304,38	
		Всего по позиции							56 334,25		12 337,2	
Козырьки	
21	ГЭСН46-04-008-02
	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырек)
V=0,1375+0,0144	100 м2	0,1519		0,1519						
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			1,4987973					388,02	
	1-100-20
	Средний разряд работы 2,0
	чел.-ч	8,58	1,15	1,4987973			258,89		388,02	
	2	ЭМ									4,83	
	91.06.03-055
	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)
	маш.-ч	1,88	1,15	0,3284078			14,7		4,83	
		Итого прямые затраты									392,85	
		ФОТ									388,02	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91%		91%					353,1	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52%		52%					201,77	
		Всего по позиции							6 239,1		947,72	
22	ГЭСН12-01-033-01
	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой
	100 м2	0,1375		0,1375						
	Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б	Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25)										
	Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п. п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом (Кот=1,15; Кэм=1,15; Котм=1,15; Кзт=1,15; Кзтм=1,15)										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			5,8917375					1 707,19	
	1-100-32
	Средний разряд работы 3,2
	чел.-ч	32,4	1,3225	5,8917375			289,76		1 707,19	
	2	ЭМ									59,21	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0,06325					23,81	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч	0,15	1,4375	0,0296484			548,43		16,26	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4
	чел.-ч	0,15	1,4375	0,0296484			318,26		9,44	
	91.05.05-015
	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
	маш.-ч	0,12	1,4375	0,0237188			1 484,25		35,2	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,12	1,4375	0,0237188			427,52		10,14	
	[91.05.01-017]
	Краны башенные, грузоподъемность 8 т
	маш.-ч	0,05	1,4375	0,0098828	622,62	1,26	784,5		7,75	
	4-100-060
	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6
	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0098828			427,52		4,23	
	4	М									75,47	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч	3,7856		0,52052			6,88		3,58	
	[01.7.15.08-0011]
	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей
	т	0,0005		0,0000688	199 827,16	1,14	227 802,96		15,67	
	[01.7.15.14-0083]
	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм
	т	0,0015		0,0002063	239 032,39	1,14	272 496,92		56,22	
		Итого прямые затраты									1 865,68	
22.1	[08.3.05.05-0054]
	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм
	т	0,066909		0,0092	85 930	1,06	91 085,8		837,99	
22.2	[08.3.09.01-0114]
	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8
	м2	122		16,775	761,02	0,89	677,31		11 361,88	
		ФОТ									1 731	
	Пр/812-012.0-1; Приказ N 812/пр, п.25	НР Кровли	%	109%	0,9	98,1%					1 698,11	
	Пр/774-012.0; Приказ N 774/пр, п.16	СП Кровли	%	57%	0,85	48,45%					838,67	
		Всего по позиции							120 744,22		16 602,33	
23	47-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную
V=37,6*0,1	т	3,76		3,76			786,73		2 958,1	
		Всего по позиции									2 958,1	
24	49-1
	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3
V=37,6*0,9	т	33,84		33,84			59,29		2 006,37	
		Всего по позиции									2 006,37	
25	02-15-1-01-0017
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км
	т	37,6		37,6			186,89		7 027,06	
		Всего по позиции									7 027,06	
		Итого прямые затраты по разделу 1. Фасад			1 726 606,89	
		   в том числе		
		   оплата труда (ОТ)			1 041 546,01	
		   эксплуатация машин и механизмов			4 420,95	
		   оплата труда машинистов (ОТм)			1 890,05	
		   материальные ресурсы			666 758,35	
		   перевозка			11 991,53	
		Итого ФОТ (справочно)			1 043 436,06	
		Итого накладные расходы			961 630,91	
		Итого сметная прибыль			491 901,09	
		Итого оборудование			0	
		Итого прочие затраты			0	
		Итого по разделу 1. Фасад			3 180 138,89	
		   в том числе		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   справочно		
		   затраты труда рабочих			3 508,7073884	
		   затраты труда машинистов			5,8001906	
	
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ		
				
		ВСЕГО строительные работы			3 180 138,89	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 726 606,89	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 041 546,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			4 420,95	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 890,05	
		      материальные ресурсы			666 758,35	
		      перевозка			11 991,53	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 043 436,06	
		   Всего накладные расходы			961 630,91	
		   Всего сметная прибыль			491 901,09	
				
		ВСЕГО по смете			3 180 138,89	
		   в том числе		
		   Всего прямые затраты			1 726 606,89	
		      в том числе		
		      оплата труда (ОТ)			1 041 546,01	
		      эксплуатация машин и механизмов			4 420,95	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			1 890,05	
		      материальные ресурсы			666 758,35	
		      перевозка			11 991,53	
		   Всего ФОТ (справочно)			1 043 436,06	
		   Всего накладные расходы			961 630,91	
		   Всего сметная прибыль			491 901,09	
		   Всего оборудование			0	
		   Всего прочие затраты			0	
				
		Справочно		
		   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		   оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		   затраты труда рабочих			3 508,7073884	
		   затраты труда машинистов			5,8001906	
		Итого			3 180 138,89	
		Итого			3 180 138,89	
	(Приказ Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр п. 179(в редакции приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 года №557/пр))	Резерв средств на непредвиденные расходы и затраты 	((3 180 138,89+0+0+0)*2%) = 63 602,78	2%	63 602,78	
		Итого			3 243 741,67	
		НДС	(3 243 741,67*20%) = 648 748,33	20%	648 748,33	
		Итого			3 892 490	
	
Составил:	 	С.М.Сорокина	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
Проверил:	 		
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]		
	
		"УТВЕРЖДАЮ"	
		_________________________	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 11/11	
(наименование стройки)	
Капитальный ремонт фасада МКД  по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Московская, дом 11/11	
(наименование объекта капитального строительства)	
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ	
на капитальный ремонт фасада	
Приказ N 557/пр от 07.07.2022 Прил.8 т.3 п.10.1 К=1,15; Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б К=1,15 к ЗП и К=1,25 к ЭМ	
	
№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Формула расчета объемов работ и расхода материалов	Ссылка на чертежи, спецификации в проектной документации	Дополнительная информация	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	14,294	V=14,294			
1.1	Щиты настила, толщина 40 мм	м2	48,5996	V=14,294*3,4			
2	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	2,755	V=1,245+0,36+0,702+0,068+0,1+0,1+0,18			
2.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,50692	V=(1,245+0,36+0,702+0,068+0,1+0,1+0,18)*0,184			
2.2	Строительный мусор	т	0,61712	V=(1,245+0,36+0,702+0,068+0,1+0,1+0,18)*0,224			
3	Демонтаж обивки стен кровельной сталью (профлист)	100 м2	0,028	V=0,028			
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	5,6014	V=0,026+0,522+0,1338+0,03+0,346+0,027+0,0176+0,01+0,112+0,038+0,15+1,401+1,305+1,483			
4.1	Строительный мусор	т	25,76644	V=(0,026+0,522+0,1338+0,03+0,346+0,027+0,0176+0,01+0,112+0,038+0,15+1,401+1,305+1,483)*4,6			
5	Очистка вручную поверхности фасадов простых от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	11,8503	V=1,323+1,286+0,496+0,652+0,332+0,186+0,114+0,159+0,018+0,09+0,723+0,9+0,444+0,263+0,277+0,1034+0,074+0,046+0,026+0,0112+0,0165+3,5+0,197+0,032+0,16+0,111+0,058+0,14+0,019+0,04+0,0532			
6	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	5,3	V=3,6+0,7+1			
6.1	Смеси сухие Петромикс реставрация на цементной основе 	кг	180	V=(3,6+0,7+1)*33,96226415			
7	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок (окон)	м2	68,33	V=31,15+12,18+25			
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (перед штукатуркой)	100 м2	9,3	V=0,784+0,03+0,373+0,01+3,65+0,257+1,401+1,312+1,483			
8.1	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	95,79	V=(0,784+0,03+0,373+0,01+3,65+0,257+1,401+1,312+1,483)*10,3			
9	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2	1,9096	V=0,522+0,03+0,346+0,0176+0,412+0,128+0,18+0,274			
9.1	Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 0,95-1,05 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +80 °C	кг	59,00664	V=(0,522+0,03+0,346+0,0176+0,412+0,128+0,18+0,274)*30,9			
10	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,4316	V=0,018+0,3+0,106+0,0076			
10.1	Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт	2,24432	V=(0,018+0,3+0,106+0,0076)*5,2			
10.2	Строительный мусор	т	10,70368	V=(0,018+0,3+0,106+0,0076)*24,8			
11	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	8,4	V=0,548+0,03+0,346+0,01+3,612+0,22+1,401+1,305+0,928			
12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2	0,8476	V=0,183+0,027+0,038+0,037+0,0076+0,555			
13	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2	0,053	V=0,053			
13.1	Строительный мусор	т	0,5141	V=0,053*9,7			
14	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: силикатная	100 м2	17,668	V=5,059+0,411+2,98+0,305+4,15+0,315+1,6+1,365+1,483			
14.1	Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2	л	353,36	V=(5,059+0,411+2,98+0,305+4,15+0,315+1,6+1,365+1,483)*0,2*100			
15	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов	100 м2	0,7688	V=0,315+0,1218+0,25+0,082			
15.1	Краска по дереву	т	0,0195583	V=(0,315+0,1218+0,25+0,082)*0,02544			
16	Очистка поверхности щетками решетки	м2	20,41	V=7,72+5,29+7,4			
17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	100 м2	0,2491	V=0,0572+0,02+0,0429+0,01+0,074+0,045			
18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской ЦХСК-1467	100 м2	0,2491	V=0,2491			
19	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (двери): за два раза	100 м2	0,18	V=0,09+0,03+0,06			
19.1	Краска масляная 	т	0,002898	V=(0,09+0,03+0,06)*0,0161			
20	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,219	V=0,159+0,06			
20.1	Краска масляная 	т	0,0035259	V=(0,159+0,06)*0,0161			
21	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (козырек)	100 м2	0,1519	V=0,1375+0,0144			
22	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,1375	V=0,1375			
22.1	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0092	V=0,1375*0,066909			
22.2	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,8	м2	16,775	V=0,1375*122			
23	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную	т	3,76	V=37,6*0,1			
24	Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	33,84	V=37,6*0,9			
25	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 17 км	т	37,6	V=37,6			
	
Составил: