УТВЕРЖДАЮ	
 			
 		________________________________	
 			
 Многоквартирный жилой дом по адресу: Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, дом 10	
 Дефектная ведомость	
 	на благоустройство дворовой территории (проезды, скамья)	
 	
 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: территорий общего пользования Приказ N 421/пр от 04.08.2020 Прил.10 т.3 п.10.3 к=1,1	
 	
 № п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
 1	2	3	4	5	6	
 						
 1	ФЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	3,58		
 		1/3,58				
 2	ФСЦпг01-01-02-003	Погрузочные работы: Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т	1 т груза	35,8		
 		2/35,8				
 3	ФСЦпг03-21-01-090	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 90 км	1 т груза	39,48		
 		3/35,8 + 9/3,68				
 4	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня под бортовой камень	100 м3	0,153		
 		4/0,153				
 5	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	5,1		
 		5/5,1				
 6	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3	0,153		
 		6/0,153				
 7	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15,3		
 		7/15,3				
 8	ФЕРр68-36-01	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением: отбойных молотков	м2	16		
 		8/16				
 9	ФЕРр68-37-02	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	16		
 		10/16				
 10	ФЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2	1,51		
 		11/1,51				
 11	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км (на площадку складирования)	1 т груза	149,49		
 		12/149,49				
 12	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов (норма расхода 0,3кг/м2)	т	1,086		
 		13/0,543 + 15/0,543				
 13	ФЕР27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона толщ.3см	100 т	1,3032		
 		14/1,3032				
 14	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см (5см)	1000 м2	1,81		
 		16/1,81				
 15	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	3,62		
 		17/3,62				
 16	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2	1000 м3	0,125		
 		18/0,125				
 17	ФСЦпг03-21-01-010	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	175		
 		19/175				
 18	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ.30см	100 м3	0,75		
 		20/0,75				
 19	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ.20см	100 м3	0,5		
 		21/0,5				
 20	ФЕР01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3	0,003		
 		22/0,003				
 21	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,003		
 		23/0,003				
 22	ФЕР06-03-004-10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,003		
 		24/0,003				
 23	ФЕР09-03-039-05	Монтаж скамеек	т	0,15		
 		25/0,15				
 24	15.2.03.04-0054	Скамья парковая: СК-7, размеры 1600х550х900 мм	шт	3		
 		26/3				
 Транспортные затраты приняты из условия перевозки грузов автомобильным транспортом на расстояние до 30 километров с учетом массы брутто.	
 			
 Составил: