ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ РАБОТ	
По	благоустройству дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.96 корпус 1 	
(наименование здания или сооружения)	
благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: город Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.96 корпус 1 	
(наименование стройки,номер заказа)	
Составил	Эсауленко В.В.	
(подписи)	
№ п/п	Шифр единичной расценки	Наименование работ	Единица измерения	Количество		
1	2	3	4	5	6	
1	ФЕРр68-12-09	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 90 мм	1000 м2	1,207		
		1/1,207				
2	ФСЦпг03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	215,0874		
		2/215,0874				
3	ФЕРр68-14-01	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	2,38		
		3/2,38				
4	ФСЦпг01-01-01-043	Погрузочные работы: Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	24,5616		
		4/24,5616				
5	ФСЦпг03-21-01-019	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 19 км	1 т груза	24,5616		
		5/24,5616				
6	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,5276		
		6/0,5276				
7	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2,38		
		7/2,38				
8	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(песок)	100 м3	0,1428		
		8/0,1428				
9	ФЕРр68-37-02	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт	4		
		9/4				
10	ФЕР27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т	0,7242		
		10/0,7242				
11	ФЕРр68-10-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением укладчиков асфальтобетона (толщ.5 см)	100 т	1,4484		
		11/1,4484				
12	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2	1,207		
		12/1,207				
	возврат материалов	Лом асфальтобетонный	т	215,0874		
13	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01	1000 м2	1,207		
		13/1,207